附件
采购清单
	编号
	货物名称
	型号规格
	数量
	质保期
	交货期
	备注

	1
	LED立柱灯（东坡公园维修）
	LED立柱灯 五珠3000K 24V 5W
	120套
	两年
	20天
	


具体参数：
1、灯具要求：
灯具外观必须如附图三。
引出线从灯具一侧引出，出线
头的方向必须不影响灯具的安装，长度大于0.5米，配置不锈钢防水接头。
防护等级：IP67。
2、材质要求:
铝型材或压铸铝制成，灯具可调角度，钢化玻璃封面，符合国家标准。
加工工艺要求：表面光滑，无任何缺陷。
3、光源电器要求：
工作电压：24VDC；
光源：进口超高亮LED灯珠，寿命大于或等于5万小时。
灯珠数量：5个，单颗LED功率1W，两个宽光束，三个窄光束；功率：5W。
注：投标单位必须对工程现状预先勘察，对所投灯具的安装条件充分了解。所投标灯具必须能够满足现场安装条件。
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附图一：
附图二：尺寸必须小于如图。根据现场调整。      附图三：
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