附件
采购清单
	编号
	货物名称
	型号规格
	数量
	质保期
	交货期
	备注

	1
	LED玻璃柱头灯
	LED玻璃柱头灯三十珠4000K 24V 2W 带控制
	50套
	两年
	20天
	外置信号编址器，单套灯具可集中控制明暗变化


具体参数：
1、 灯具要求：
灯具外观参考附图一，尺寸100×100×100mm。四个角向内倒角10mm。
引出线从灯具下面引出长度大于0.5米，配置不锈钢防水接头。配有防眩光格栅，见附图三。防护等级：IP65。
2、材质要求：
压铸铝灯具底座，表面喷漆处理，透光为有机玻璃。
3、光源电器要求：
工作电压：24VDC；
光源：进口超高亮LED灯珠，寿命大于或等于5万小时。
灯珠数量：30颗，单颗LED功率0.1W，功率：3W。色温：4000K。
4、其他配置要求：
外置信号编址器，单套灯具可集中控制明暗变化。
附图一：                                      
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