附件
采购清单
	编号
	货物名称
	型号规格
	数量
	质保期
	交货期
	备注

	1
	木纹灯
	木纹灯3000K 230V  CFL 5W
	20套
	两年
	20天
	


具体参数：
1、灯具要求：
灯具外观参考附图一，尺寸100×180×100mm。倒角如图一所示。
引出线从灯具下面引出长度大于0.5米，配置不锈钢防水接头。防护等级：IP65。
2、材质要求：
灯体采用2mm厚304不锈钢板折边成型，或压铸铝成型。外表仿木质材料，壁厚误差大于3%即为不合格产品；必须附钢材生产厂家“产品质量证明书”。
防护等级：IP65。
3、光源电器要求：
工作电压：230v；光源：CFL；功率：5W; 色温：3000K。
附图一：  
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