附件
采购清单
	项目名称
	管道大气采样器采购

	项目编号
	WX2016005

	编号
	货物名称
	品牌型号
	单价
	数量
	合计
	质保期
	备注

	  1 
	智能双路烟气采样器
	
	
	2
	
	合同设备自初步性能验收合格日起计算12个月或货到现场18个月，以先到为准。
	

	2
	烟气预处理器
	
	
	2
	
	合同设备自初步性能验收合格日起计算12个月或货到现场18个月，以先到为准。
	


具体技术要求：

1.智能双路烟气采样器
产品要求
1)采用进口电机超低音无刷采样泵、负载能力强，能保证长时间的可靠运行；

2)采用高精度电子流量计控制，实时监测计温、计压，自动调节流量；

3)自带温度补偿，提高传感器测量准确性；

4)双通道气路颜色区分，便于连接使用；

5)采用防倒吸干燥器、变径气路连接管设计，高效除水；

6)多重采样模式，双路采样流量、开始时刻、采样时间可分别控制；

7)采样时出现故障，仪器自动保护功能；

8)自动累计采样体积，根据大气压、温度自动换算标况采样体积；

9)采样过程中停电，自动记忆保存运行采样数据，来电自动恢复停电时的采样；

10)宽温型LCD显示屏，适用于户外低温、低暗环境清晰显示；

11)配置便携式移动电源，可同时给采样器和加热管供电；

12)具有GPS功能，可实现对主机远程定位，可通过手机APP或电脑端对采样器主机实现远程控制。

技术指标：

	主要参数
	参数范围
	分辨率
	准确度

	双路
恒流采样流量
	(0.2 ～1.5)L/min
	0.01L/min
	≤±2.5%

流量波动≤±5.0%
流量重复性≤2.0%

	采样时间
	99小时59分内任意设置
	1min
	优于±0.2%

	间隔时间
	99小时59分内任意设置
	1min
	优于±0.2%

	采样次数
	(1～99)次
	— 
	—

	计前温度
	(－30～99)℃
	0.1℃
	优于±2.5℃

	计前压力
	(－25～0)kPa
	0.01kPa
	优于±2.5%

	仪器噪音
	≤65dB(A)

	外型尺寸
	(长180×宽250×高310)mm

	整机重量
	约2.5kg

	工作电源
	AC220V±10%, 50Hz或交直流移动电源

	功    耗
	＜20W


2.烟气预处理器
产品要求
1）适用于测定固定污染源有害气体成分
2）采用二级颗粒物过滤，过滤精度可打50um
3）采样管路采用高性能微控制器控制，可设置恒温加热，加热温度可以在100℃-160℃,内自行设置
4）可同时放置2个吸收瓶，并可以满足两路同时采样
5）一体化设计，结构紧凑，体积小，便于携带
6）主气路采用钛金属，可以减少被测气体吸附
7）客户可定制长度
8）技术指标
	主要参数
	参数范围

	工作电压
	ＤＣ12V

	加热温度
	100℃-160℃

	取样管长度
	1.0m


    3.烟气采样器及预处理器详细配置：包含双路烟气采样器、主机箱、1.0米烟气预处理器、便携式交直流电源（24AH）、三角支架、吸收瓶支架、防倒吸干燥器、硅胶管。

大气采样器推荐品牌：哈希、西门子、崂应

