关于冶炼分公司开展2016年度清洁生产工作的说明
冶炼分公司为相应国家《清洁生产促进法》及包头市昆区环保局下发的《关于做好2016年度清洁生产审核工作的通知》，现需对一车间、二车间、三车间、四车间、六车间、动力车间开展清洁生产审核工作，具体主要设备明细及产能见附件。截至2016年11月，冶炼分公司拥有员工1366人，其中五车间为实验车间、检修车间承担全厂设备检修任务、分析检测中心承担原辅材料质量分析任务，巡防队承担综治及易制毒工作，特不进行清洁生产审核。
特此说明！
北方稀土冶炼分公司
2016-11-27
附件：冶炼分公司主要设备及产能
	序号
	单位
	工序
	装备名称
	规格型号
	生产能力
	数量
	性能说明
	投入使用时间
	备注

	1
	一车间
	C/P分离
	箱式混合澄清槽
	容积2.4m3（118级）
	35tREO/日
	2套
	萃取分离
	2007
	　

	2
	一车间
	C/P分离
	箱式混合澄清槽
	容积1.0m3（130级）
	15tREO/日
	1套
	萃取分离
	2016
	　

	3
	一车间
	L/C分离
	箱式混合澄清槽
	容积2.4m3（127级）
	35tREO/日
	1套
	萃取分离
	2007
	　

	4
	二车间
	碳酸稀土连续沉淀
	带式过滤机
	型号：DU-13 m2/1300
	　
	4台
	固液分离
	2008
	　

	5
	二车间
	碳酸镧连续沉淀
	搅拌反应槽
	20m³
	11tREO/日
	9台
	混合搅拌
	2016
	　

	6
	二车间
	碳酸镨钕连续沉淀
	搅拌反应槽
	20m³
	15tREO/日
	11台
	混合搅拌
	　
	　

	7
	二车间
	碳酸镧铈连续沉淀
	搅拌反应槽
	20m³
	14.6t/日*2
	9台
	混合搅拌
	2016
	　

	8
	三车间
	酸溶工序
	搅拌反应槽
	20m³
	80tREO/日
	6台
	混合搅拌
	2016
	　

	9
	三车间
	除杂工序
	搅拌反应槽
	20m³
	80tREO/日
	10
	混合搅拌
	2016
	　

	10
	三车间
	环烷酸除铝
	箱式混合澄清槽
	容积1.4m3（40级）
	80tREO/日
	1套
	萃取分离
	2016
	　

	11
	三车间
	N/S分离
	箱式混合澄清槽
	容积1.0m3（66级）
	40tREO/日*2
	2套
	萃取分离
	2008
	　

	12
	三车间
	N235工序
	箱式混合澄清槽
	容积2.4m3（20级）
	80tREO/日
	1套
	萃取分离
	2016
	　

	13
	四车间
	灼烧工序
	天然气隧道窑
	　
	15tREO/日*2
	2
	灼烧
	2016
	　

	14
	六车间
	蒸发结晶
	三效蒸发
	非标
	600m³/天
	2套
	废水处理
	2010
	　

	15
	六车间
	蒸发结晶
	三效蒸发
	非标
	
	1套
	废水处理
	2014
	　

	16
	动力车间
	　
	20T天然气锅炉
	Szs20-1.25/260-Q
	20T/h*2
	2台
	生产、取暖
	2015
	　

	17
	动力车间
	　
	25T天然气锅炉
	Szs25-1.25/250-YQ
	25T/h*1
	1台
	生产、取暖
	2015
	　


