1、 附件
采购清单
	编号
	货物名称
	技术参数
	数量
	质保期
	交货期
	备注

	1
	旗子灯
	见技术参数清单
	20套
	两年
	20天
	投标单位必须对工程现状预先勘察，对所投材料的安装条件充分了解。所投标材料必须能够满足现场安装条件。


采购物品是为配合高架线性灯维修使用，灯具具体参数如下。
	灯具名称
	旗子灯

	灯具图片
	仅供参考 
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	灯具尺寸
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	灯具厚度（含灯具支架）
	90mm≤灯具高≤100mm

	
	灯具宽度（含灯具支架）
	290mm≤长度≤300mm

	
	灯具高度（含灯具支架）
	650mm≤直径≤700mm

	光源类型
	LED
	
	光源功率
	7.2W（单颗0.2W  SMD 18*2颗 ）

	输入电压
	DC24V
	
	色温颜色
	湖蓝色

	功率因数
	＞0.9
	
	寿命
	大于5万小时

	防护等级
	IP65
	
	电气安全
	Ⅰ类

	灯具颜色
	与现场环境一致
	
	灯具净重
	

	灯具材质
	灯体采用2mm厚304不锈钢板折边焊接成型，表面线切割图案，外表烤漆处理，壁厚误差大于3%即为不合格产品；必须附钢材生产厂家“产品质量证明书”。必须使用2mm厚 “申春牌”乳白色亚克力板模压成型。

	安装方式
	提供符合现场安装条件的支架，且安装、维修方便。

	加工工艺
	灯体烤漆工艺，烤漆颜色要求：由设计单位根据现场颜色调整，中标单位在喷涂颜色之前，必须主动向甲方提出。烤漆涂层外观表面光滑,平整,无露铁,桔皮,细小颗粒和缩孔等涂装缺陷。(1) 烤漆表面涂层平均厚度应达到75um 以上。(2) 烤漆涂层的附着力应达到GB/T 9286 规定的0 级要求。(3) 烤漆涂层的硬度应按GB/T 6739规定，并达到2H要求。(4) 烤漆涂层的冲击强度不小于1kg/50cm，并符合GB/T 1732 的要求。

	引 出 线
	引出长度大于0.5米，保证现场接线方便

	备    注
	配置户外防水接头，配备防眩光格栅.


