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一、概述
1、基本情况
名    称：内蒙古包钢钢联股份有限公司选矿厂尾矿库
地    址：内蒙古包头市昆区河西工业区
隶属行业：矿山
选矿厂负责人：翟文华

联系人：董军民
联系电话：15848206211
2、包钢钢联股份有限公司选矿厂尾矿库概况

包钢钢联股份有限公司选矿厂尾矿库位于包钢厂区厂西南约4公里平原缓坡上，南靠包兰铁路250--400米，北与包头市九原工业开发区相邻，西部为滞洪渠，东部与包钢热电厂灰渣坝毗邻。包钢尾矿库工艺由前苏联于1955年编制，鞍山矿院1957年完成初步设计，1959年开始建设，1963年基本建成，1965年8月投产。原设计堆积坝标高为1045米，坝高20米，总库容0.85亿立方米，有效库容0.6883亿立方米。1995年由鞍山冶金设计院对尾矿库加高、扩容、改造设计，设计加高20米，标高为1065米，设计增加库容1.65亿立方米，总库容达到2.338亿立方米，属二等尾矿库。

包钢钢联股份有限公司选矿厂尾矿库为四面筑坝的平地形尾矿库，南北长3.5公里，东西宽约3.2公里，坝体总长11.5公里，库区面积约为10平方公里。

包钢尾矿库工艺采用直径85米浓缩机分级浓缩、坝前分散放矿、机械筑坝、上游法筑坝工艺，库内建有取水塔两座，排洪塔一座，南坝建有一座渗漏泵站，库内水循环利用不外排。选矿生产用水由尾矿库中心取水塔取水经回水泵站将水打回厂内，选矿厂生产用水为库内水循环使用。厂内生产、生活废水和尾矿的混合矿浆（浓度5%左右）经流槽流入直径85米浓缩机后，溢流水经挡水坝上的放水管线排入库内，浓缩后的矿浆（浓度15%左右）经筑坝段的放矿管线在坝前分散放矿形成尾矿沉积滩。库内另设有排洪塔，以备泄洪和事故状态使用，以满足尾矿库安全的需要。氧化矿现已搬迁至白云鄂博地区。

3、安全运行监管

包钢钢联股份有限公司选矿厂尾矿库属二等尾矿库，严格按照《安全生产法》和《尾矿库安全监督管理规定》的要求，从2006年起通过评价评审及审批的正规程序取得内蒙古安全生产监督管理局颁发的安全生产许可证，之后一直按照规范要求进行安全评价和换证，持证安全运行。2013年2月委托内蒙古隆安安全评价有限责任公司（甲级）对尾矿库进行安全评价和安全质量标准化评价。9月由专家对尾矿库安全标准化工作进行了评审，通过了安全标准化三级企业评审。现包钢（集团）公司选矿厂尾矿库安全生产许可证齐全有效。
4、包钢（集团）公司尾矿库的安全运行 

（一）基础设施

1.回水设施

尾矿库回水设施包括库内两座取水塔和回水泵站，进入尾矿库中的尾矿浆水，经自然澄清后通过排水塔自流到回水泵站。经水泵返回选矿厂重复使用。 

2.防排洪设施

库区北西构筑一条高6m，顶宽8m的拦洪坝和泄洪渠；尾矿库内排洪设施为排洪塔（一座）；在坝体上设有矩形排水沟，宽为0.5m，深为0.3m，每隔50m一条，防止雨水冲刷坝面。 

3.排渗设施

在坝外四周设有渗流导流渠，并在南坝外设有渗流池及渗流泵站。渗流通过导流渠汇集到渗流池，将渗出水全部排回至尾矿库内。

尾矿坝体内1031.0m、1034.0m、1043.0m标高处设有三条排渗管，用于排出坝体内渗水。

4.安全在线监测设施

包钢尾矿库2013年12月建成并投运了安全在线监测系统。主要实时监测表面位移、内部位移、垂直沉降、浸润线、干滩长度、降雨量、库内水位等数据。 

（二）安全运行

包钢选矿厂设计8个白云矿选矿生产系列（4个氧化矿、4个磁铁矿），设计年处理原矿1200万吨能力。随着包钢（集团）公司的生产发展和安全理念的提高，现减至4个系列处理600万吨原矿运行。截止2015年7月份，尾矿库最小干滩长度延长至380米（国家规定最小干滩长度100米）；沉积滩顶标高1050.50米，库内水位标高1047.44米，安全超高上升至3.06米（国家规定最小安全超高1.0米），最大坝高27.5米，9.43公里筑坝段筑坝标高1052.5米，浸润线符合要求。

（三）安全管理

包钢（集团）公司在选矿厂下设有安环保卫部及尾矿车间，专门负责尾矿库的安全管理工作。选矿厂设置安全生产委员会，主任由厂长担任，负责安全生产全面工作；安委会办公室设在安环保卫部，办公室主任由安环保卫部部长担任，部内专职安全管理人员3人，负责全厂安全生产及尾矿库安全管理工作；尾矿库日常安全管理由尾矿车间具体负责，车间内部设专职安全管理人员，负责尾矿库安全生产管理，车间设有巡坝班、筑坝班、调测班等，负责尾矿库日常巡护及监测工作；尾矿库安全管理机构健全、各级安全管理责任明确。

1.按照国家安监总局颁布的《尾矿库安全监督管理规定》和《尾矿库安全技术规程》内容要求，选矿厂制定有《包钢选矿厂尾矿库安全管理细则》和《包钢选矿厂尾矿库安全管理职责》及《包钢选矿厂尾矿库应急预案》，尾矿库安全管理制度、安全检查制度、尾矿巡检制度、尾矿库监测制度等各项制度执行良好。

2.尾矿库坝体的专业技术监测每月不少于一次，对于每次的监测结果厂部组织生产部、设备部、安环保卫部召开专门会议共同进行分析，并就尾矿库实际运行中产生的各类问题提出整改意见和措施。

3.汛前及时制定《尾矿库防汛工作计划》、增加检查频次，保证各类防洪物资齐全，各级管理人员24小时昼夜值班，使防汛渡汛的各项工作得到很好的落实。

4.尾矿坝浓缩、回水设施完好。坝体内1031.0m、1034.0m、1043.0m各标高处排渗体的排水管完好，渗出水水质清澈无浑浊现象水量稳定无异常， 车间、班组能按要求进行日常检查，发现问题及时上报，交接班制度运行规范。

5.按照《尾矿库安全技术规程》及《选矿厂尾矿库安全管理细则》，厂生产部每年按照设计要求及生产实际编制年、季、月尾矿库生产作业计划，尾矿车间按照生产作业计划组织分散放矿、筑坝工作。为保证新筑子坝达到相关标准，测量人员现场指导，并履行签字认证手续，严格监督筑坝工作。

6.尾矿库安全在线监测系统于2013年12月建成使用。主要实时监测坝体表面位移、内部位移、垂直沉降、浸润线、干滩长度、降雨量、库内水位等数据。同时继续对坝体位移、外坡及干滩坡度进行观测，并委托包钢地勘院进行，2014年监测未发现异常，监测结果符合设计要求。同时保留原有对浸润线、干滩长度、库内水位的手工监测，并实时与在线监测数据进行比对，在线监测数据准确可靠。

7.尾矿库建有自动化视频监控系统，达到坝坡区域的全覆盖，实现尾矿库周边区域视频实时监控。

8.筑坝段坝面采取黄土覆盖，初期坝土石覆盖保护层良好。

二、招标范围及标段划分
内蒙古包钢钢联股份有限公司选矿厂尾矿库编制安全现状评价报告
（一）公共部分

	适用范围
	主要工作内容

	安全现状评价报告
	（1）要具备符合此项目安全现状评价的甲级建设项目安全评价资质

（2）根据有关规定，编写、修改、补充及完善本项目安全现状评价，协助甲方完成本项目安全现状评价报告的评审并承担专家评审费及会务费；协助甲方办理安全现状评价管理范围内项目审批等相关手续；甲方要求办理的与本工程安现状评价工作有关的其他一切事务。

（3）乙方完成技术服务工作的形式：安全现状评价报告通过专家审核，并取得安评批复。

（4）评价报告编制完成后，乙方向甲方提交最终批复版纸质报告8本，报告完整电子版光盘一张。
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