采购清单
第一部分：同济桥污水泵站10kV变电所模拟图及安全工具等
	序号
	工程名称
	尺寸
	单位
	数量

	1
	10kV变电所模拟图（挂壁、镶嵌式、带灯光、报警等）
	2200×1600mm
	M2
	3.52

	2
	高压柜名称有机标牌（柜前柜后）
	200×60mm
	块
	6

	3
	高、低压开关及低压柜编号有机标牌
	80×40mm
	块
	18

	4
	低压出线名称有机标牌（刻字）
	65×30mm
	块
	10

	5
	“禁止合闸、有人工作”
	200×100mm
	块
	5

	6
	“禁止合闸、线路有人工作”
	200×100mm
	块
	5

	7
	“配电重地、闲人莫入”
	250×200mm
	块
	2

	8
	“止步、高压危险”
	250×200mm
	块
	2

	9
	“有电危险”
	200×100mm
	块
	2

	10
	“已接地”
	200×100mm
	块
	2

	11
	丝网印刷有机规章制度
	500×300mm
	块
	7

	1 《高压安全操作制度》  ②《交接班制度》③《高配操作规程》   
④《值班巡查制度》⑤《值班员岗位责任制 ⑥《电工防火责任制》

⑦《变电所保卫制度》
	
	
	

	12
	5mm绝缘地毯（1米宽）按实结算、负责辅设
	
	M2
	25

	13
	安全工具箱（铁制）  板厚1mm
	1100×900×400mm
	只
	1

	14
	10kV令克棒  
	3节、3米
	支
	1

	15
	10kV测电笔      GDY声光验电器
	0.2kV~10kV
	支
	1

	16
	10kV接地棒
	1节、0.5米
	付
	1

	17
	0.4kV 接地棒
	1节、0.5米
	付
	1

	18
	绝缘手套   
	12kV
	付
	1

	19
	绝缘靴    
	有光、30kV
	双
	1

	20
	干粉灭火器（2kg）
	手提储压式
	只
	2

	21
	包装运输，安装调试等
	
	
	

	22
	上交税
	
	
	

	23
	合计
	
	
	


第二部分：镇澄东地道泵站

	序号
	工程名称
	尺寸
	单位
	数量

	1
	10kV变电所模拟图（挂壁、镶嵌式、带灯光、报警等）
	2600×1600mm
	M2
	4.16

	2
	高压柜名称有机标牌（柜前柜后）
	200×60mm
	块
	6

	3
	高、低压开关及低压柜编号有机标牌
	80×40mm
	块
	24

	4
	低压出线名称有机标牌（刻字）
	65×30mm
	块
	16

	5
	“禁止合闸、有人工作”
	200×100mm
	块
	5

	6
	“禁止合闸、线路有人工作”
	200×100mm
	块
	5

	7
	“配电重地、闲人莫入”
	250×200mm
	块
	2

	8
	“止步、高压危险”
	250×200mm
	块
	2

	9
	“有电危险”
	200×100mm
	块
	2

	10
	“已接地”
	200×100mm
	块
	2

	11
	丝网印刷有机规章制度
	500×300mm
	块
	7

	2 《高压安全操作制度》  ②《交接班制度》③《高配操作规程》   
④《值班巡查制度》⑤《值班员岗位责任制 ⑥《电工防火责任制》

⑦《变电所保卫制度》
	
	
	

	12
	5mm绝缘地毯（1米宽）按实结算、负责辅设
	
	M2
	30

	13
	安全工具箱（铁制）  板厚1mm
	1100×900×400mm
	只
	1

	14
	10kV令克棒  
	3节、3米
	支
	1

	15
	10kV测电笔      GDY声光验电器
	0.2kV~10kV
	支
	1

	16
	10kV接地棒
	1节、0.5米
	付
	1

	17
	0.4kV 接地棒
	1节、0.5米
	付
	1

	18
	绝缘手套   
	12kV
	付
	1

	19
	绝缘靴    
	有光、30kV
	双
	1

	20
	干粉灭火器（2kg）
	手提储压式
	只
	2

	21
	包装运输，安装调试等
	
	
	

	22
	上交税
	
	
	

	23
	合计
	
	
	


第三部分：多棱桥污水泵站10kV变电所模拟图及安全工具等
	序号
	工程名称
	尺寸
	单位
	数量

	1
	10kV变电所模拟图（挂壁、镶嵌式、带灯光、报警等）
	3200×1600mm
	M2
	5.12

	2
	高压柜名称有机标牌（柜前柜后）
	200×60mm
	块
	12

	3
	高、低压开关及低压柜编号有机标牌
	80×40mm
	块
	36

	4
	低压出线名称有机标牌（刻字）
	65×30mm
	块
	24

	5
	“禁止合闸、有人工作”
	200×100mm
	块
	5

	6
	“禁止合闸、线路有人工作”
	200×100mm
	块
	5

	7
	“配电重地、闲人莫入”
	250×200mm
	块
	2

	8
	“止步、高压危险”
	250×200mm
	块
	2

	9
	“有电危险”
	200×100mm
	块
	2

	10
	“已接地”
	200×100mm
	块
	2

	11
	丝网印刷有机规章制度
	500×300mm
	块
	7

	3 《高压安全操作制度》  ②《交接班制度》③《高配操作规程》   
④《值班巡查制度》⑤《值班员岗位责任制 ⑥《电工防火责任制》

⑦《变电所保卫制度》
	
	
	

	12
	5mm绝缘地毯（1米宽）按实结算、负责辅设
	
	M2
	45

	13
	安全工具箱（铁制）  板厚1mm
	1100×900×400mm
	只
	1

	14
	10kV令克棒  
	3节、3米
	支
	1

	15
	10kV测电笔      GDY声光验电器
	0.2kV~10kV
	支
	1

	16
	10kV接地棒
	1节、0.5米
	付
	1

	17
	0.4kV 接地棒
	1节、0.5米
	付
	1

	18
	绝缘手套   
	12kV
	付
	1

	19
	绝缘靴    
	有光、30kV
	双
	1

	20
	干粉灭火器（2kg）
	手提储压式
	只
	2

	21
	包装运输，安装调试等
	
	
	

	22
	上交税
	
	
	

	23
	合计
	
	
	


技术要求及售后服务：

*1、10kV变电所模拟图采用铝合金边框（76系列）、玛塞克镶嵌挂壁式，6.3V高亮度发光二极管灯光及误操作报警器（701-2、6.3V信响器），开关采用KCX2W4D波段开关及配套手巴，图案色标按国际相应电压色标，成品模拟图能完全反映甲方实际供电情况，与实际操作相符，模拟误操作能报警，防止实际误操作，确保供电安全。

*2、安全工具为国家标准合格产品，并送供电局检验合格。

*3、所提供物品，包括安装到位，调试正常，符合供电局验收要求。质量实行三包，终身免费维修。
备注：采购清单中所有带*条款均须完全响应，未能完全响应的，采购方将不与该供应商签订合同，并且缴付的保证金不予退还。
