采购清单
	编号
	货物名称
	技术参数
	数量
	质保期
	交货期
	备注

	1
	中吴大道光柱
	见技术参数清单
	1套
	两年
	20天
	投标单位必须对工程现状预先勘察，对所投材料的安装条件充分了解。所投标材料必须能够满足现场安装条件。


技术参数清单：
	

	灯具名称
	中吴大道光柱

	灯具图片
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	灯具尺寸
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	灯具宽度（含灯具支架）
	如图所示

	
	灯具高度（含灯具支架）
	如图所示

	光源类型1
	T5荧光灯
	
	光源功率1
	28W

	光源类型2
	LED
	
	光源类型2
	18W（0.3W/颗）

	输入电压1
	220V
	
	光源色温1
	4200K

	输入电压2
	DC24V
	
	光源色温2
	RGB

	功率因数
	＞0.9
	
	寿命
	

	防护等级
	IP65
	
	电气安全
	Ⅰ类

	灯具颜色
	灰色RAL7001
	
	灯具净重
	

	灯具材质
	灯体采用2mm厚304不锈钢冲孔板折边焊接成型
灯具中心框架采用Q235钢材（3mm厚60×60方管），并经过热渡锌处理，（锌层厚度≥0.3mm），附钢材生产厂家“产品质量证明书”。
透光部分为4mm厚优质亚克力板(“申春”牌或同等档次)，颜色为乳白色。密封方式：耐高温硅橡胶。带电部分和导线：必须采用通过CCC认证的产品。
附件：整套灯具的紧固件全部采用不锈钢材质。

	工艺要求
	整个灯体应无任何一处漏焊，焊缝平整，表面光滑，无任何焊接缺陷。焊接工艺符合国家标准，要求提供焊接探伤报告，灯体套接、固定处配置304不锈钢材质螺丝（母）；检修门内配置304不锈钢螺丝（母）和不锈钢垫片；检修门铰链螺丝材质为304不锈钢；灯体和检修门在进行了烤漆工艺后，严禁再进行焊接工艺，灯具背面共三块需要螺丝固定的板，顶部的板采用不锈钢内六角防盗螺丝固定，中间及底部的板采用不锈钢内五角防盗螺丝固定。

	安装方式
	立杆安装

	运输要求
	包装应牢固，保证在运输过程中包捆不松动，钢管管体的突出部分，如法兰、节点板等，采用有弹性、牢固的包装物包装。包装应采用合理的包装材料（草包、垫木、晴纶带、支架、打包带、打包扣、胶带等），采用合理的包装方式保证钢杆镀锌层/喷塑层/黑杆在储存、运输过程中不会因为颠簸、碰撞而表面划伤和变形。
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