采购清单
	编号
	货物名称
	技术参数
	数量
	质保期
	交货期
	备注

	1
	SB280庭院灯上装
	见技术参数清单
	20套
	两年
	20天
	投标单位必须对工程现状预先勘察，对所投材料的安装条件充分了解。所投标材料必须能够满足现场安装条件。


SB280庭院灯上装技术文件：
	灯具编码：

	灯具名称
	SB280庭院灯

	灯具图片
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仅供参考


	灯具尺寸
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	灯具直径（含灯具支架）
	550mm≤灯具直径≤600mm

	
	灯具高度（含灯具支架）
	510mm≤灯具高度≤520mm

	光源类型
	金卤灯
	
	光源功率
	70W

	输入电压
	220V
	
	色温颜色
	4000K

	功率因数
	＞0.9
	
	寿命
	

	防护等级
	IP65
	
	电气安全
	Ⅰ类

	灯具颜色
	灰色
	
	灯具净重
	

	灯具材质
	HID级压克力灯罩，有超长抗黄能力

	其他
	电器在灯罩内、安全防盗

	安装方式
	立杆安装
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