第一章 招标（非招标）公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司冶炼分公司（华美公司）     

五车间实验设备招标公告
1.招标条件
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司冶炼分公司(华美公司), 五车间实验设备项目已经具备招标条件。
2.项目概况及招标范围
本工程为中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司冶炼分公司(华美公司)五车间实验设备招标具体内容及工程范围详见招标文件。

3.投标人资格要求
3.1 具有实验室家具、实验室操作台、试剂柜、通风橱及配套设施的制造与销售资质；
3.2 具有类似工程业绩；
3.3安全生产许可证；

3.4具有良好的银行资信和商业信誉，具有履行合同的能力；
3.5本项目不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

  内蒙古产权交易中心网站http://www.nmcqjy.com/

5.发布公告的媒介
本次招标公告委托内蒙古产权交易中心在其相关公告发布网站发布。

6.联系方式
招 标 人: 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司冶炼分公司(华美公司)

地 址: 包头市昆区张家营子西中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司冶炼分公司(华美公司)
联 系 人:   索少辉    联系电话:     13848721866 

招标机构: 内蒙古产权交易中心
交易平台网址：http://www.nmcqjy.com/
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1
	招标人
	招 标 人: 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司冶炼分公司(华美公司)

包头市昆区张家营子西中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司冶炼分公司(华美公司)                                          

联 系 人: 索少辉
联系电话: 13848721866

	2
	招标机构
	名称：内蒙古产权交易中心
交易平台网址：http://www.nmcqjy.com/


	3
	项目名称
	中国北方稀土（集团）公司冶炼分公司(华美公司) 五车间实验设备招标

	4
	建设地点
	包头市昆区张家营子西中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司冶炼分公司(华美公司)

	5
	最高限价
	    90000元

	6
	资金来源
	企业自筹

	7
	招标内容
	实验台、通风橱、试剂架等配套实验设备制安

	8
	施工工期
	30天

	9
	技术质量要求
	执行国家现行行业标准及技术要求

	10
	质量保证期
	2年

	11
	投标人资质条件、能力
	资质条件：详见招标公告；

财务要求：2015-2016年的财务报表；
业绩要求：2015-2016年类似业绩的合同原件及复印件；
信誉要求：具有良好的银行资信，资产未被重组、接管等。

	12
	付款形式
	银行承兑汇票或转账支票

	13
	付款方式
	无预付款，工程竣工验收合格后根据甲方月度资金平衡情况逐月付款，留10%--20%质保金。质保期结束后结清质保金。

	14
	其他投标事宜
	请联系内蒙古产权交易中心


第2章 、工程管理条款

1、 施工方的管理

    1、施工单位需遵守北方稀土公司发〔2016〕97号的相关方管理制度文件，并填写相关方协作项目安全审核表。
2、施工单位需提供施工资质等手续并按照冶炼分公司(华美公司)的有关规定办理安全、用能、综治等协议，并在机能部、设备部备案并保证协议的时效性。

3、每一项目开工前两天内，施工单位要根据业主单位要求办理开工报告、安全措施、施工方案等相关手续，并由生产部、机能部、设备部、业主单位三方确认。机能部、设备部根据实际情况，制定工期及网络计划，各施工单位要严格按网络计划、施工方案及检修规程组织施工，机能部根据现场实际情况和施工进度及时调整施工网络计划，确保总网络目标的实现；开工前对需要会签的工程由机能部组织进行障碍物会签。

4、施工单位在施工过程中，必须严格执行相关规程、规范施工。

5、施工结束后，由机能部、设备部组织业主单位、施工单位及相关部门对项目进行验收，确认合格后交业主单位使用并在两个工作日内办理竣工手续。

6、验收使用后，质保期内运行中出现的施工质量问题由施工单位负责处理，如果施工单位接到通知后不做处理则扣除相应工程质保金。

7、施工现场保证干净、整洁、文明施工并符合5S要求。

8、施工过程中发生施工项目增加的内容由施工方出具施工现场联系单，报予第三方审计公司进行核算，招标清单中已涵盖项目工程量增加的内容不予核算。施工单位在每一项目竣工后十个工作日内，将施工现场联系单报机能部、设备部进行审批；审批后十个工作日内将工程预算报机能部进行审批；如有逾期将从工程总额中核减2%/次，如逾期超过三个月所涉及的工程项目将不予结算

9、工程预算编制及三方审核均参照DYD-15-2009配套定额，未尽项目由包钢2014清单计价原则及当月包头工程信息价补充。

第三章、技术协议

一、货物需求一览表

	序号
	项目编码
	项目名称
	项 目 特 征
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	
	边台
	1、规格：5000*800*800 2、材料种类：理化板钢木实验台                 3、其他未尽项目详见实验设施技术指标
	m
	15

	2
	
	边台
	1、规格：3000*700*800 2、材料种类：理化板钢木实验台                 3、内包240*440柱体     4、其他未尽项目详见实验设施技术指标
	m
	3

	3
	
	中央台
	1、规格：5000*1500*800        2、材料种类：理化板钢木实验台                3、其他未尽项目详见实验设施技术指标
	m
	5

	4
	
	仪器操作台
	1、规格：1500*700*800        2、材料种类：大理石台面钢木实验台             3、其他未尽项目详见实验设施技术指标
	m
	3

	5
	
	仪器操作台
	1、规格：1200*700*800        2、材料种类：大理石台面钢木实验台             3、其他未尽项目详见实验设施技术指标
	m
	2.4

	6
	
	中央台试剂架（放置于砖砌老式实验台上）
	1、2450*400*600（双层）                  2、材料种类：木质或硬质塑料                  3、配置插座，保证每1m内放置220V10A5孔插座、220v16A3孔插座各一套                   4、用于放置大体积实验瓶
	套
	2

	7
	
	中央台试剂架（放置于新中央台上）
	1、5000*400*600（双层）                  2、材料种类：木质或硬质塑料                  3、配置插座，保证每1m内放置220V10A5孔插座、220v16A3孔插座各一套                   4、用于放置大体积实验瓶
	套
	1

	8
	
	边台试剂架（放置于新边台上）
	1、5000*300*600（双层）                  2、材料种类：木质或硬质塑料                  3、配置插座，保证每1m内放置220V10A5孔插座、220v16A3孔插座各一套                   4、用于放置大体积实验瓶
	套
	2

	9
	
	实验台水池
	1、材质：PP                2、规格：550*450*320（非标）
	套
	2

	10
	
	水池龙头
	1、材质：三联烤漆龙头
	套
	2

	11
	
	通风橱
	1、材质：全钢          2、规格：1500*800*2350        3、其他未尽项目详见实验设施技术指标
	个
	2

	12
	
	实验凳
	
	个
	4


2、 技术要求

总则

1.1 乙方提供满足本协议书和标准要求的高质量产品及其服务，同时还应满足国家有关安全、环保等强制性标准的要求。

1.2 乙方将严格执行本协议书所列标准及相应的国家和行业相关技术要求和适用的标准。有不一致时，按较高标准执行。

1.3 供方提供的设备、附件、外部油漆等材质必须满足本工程所处地理位置、环境条件的要求。      

1.4 合同签订后按本协议的要求，乙方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、试验、运行和维护等标准清单给甲方，由甲方签字确认。

1.5 本协议作为供货合同的附件，与供货合同具有同等的法律效力。

技术规范

1、应遵循的主要现行标准，但不限于此标准要求：

2、 环境条件

2.1概述

2.1.1 本条的目的在于强调设备应遵照的环境条件要求，因为这会影响供方的设备的寿命、结构和运行可靠性。

2.1.2 下列环境条件适用按货物需求一览表提供的所有设备和结构，特别是对于控制和仪表及电气设备的设计和选择尤其重要。

2.1.3 供方保证提供的所有材料、设备、精加工件、装置和系统在运输、卸货、搬运、储存、安装和运行中能经得起环境的条件，并且没有损坏和失灵，应能长期满容量连续运行。

2.2 安装环境：

（1）安装场所：室内

（2）海拔高度：1064m

（3）极端最低温度：-30℃；极端最高温度：40℃

（4）耐受地震能力：8级

3、技术条件

3.1 总体

3.1.1、本设备技术要求作为订货合同的技术附件，投标人提供的设备完全符合本技术文件要求，设计制造过程中的来往信函是技术文件的一部分内容。
3.1.2、本技术文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本技术文件和现行工业标准的优质产品。
3.1.3、如投标方没有以书面形式对本技术文件的条文提出异议，那么招标人可以认为乙方提供的产品完全满足本协议书的技术要求。
3.1.4、在签订合同之后，招标人有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由中标方、招标人双方共同商定。
3.1.5、本技术文件所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。
3.2 性能要求 

  设备整个系统的设计、制造、供应，供货为成套设备，保证设备的完整性、实用性，满足甲方的使用要求。 

实验台：

(1) 整体为钢木结构  

(2) 台面：至少12mm厚黑色实芯理化板钢架：30*50方钢 喷塑处理，      

(3)柜体板：采用至少18mm厚三聚氰胺一次成型板，基材为A级板，并采用至少2mm厚PVC封边条

(4)拉手：不锈钢拉手       

(5)滑轨：采用进口静音滑轨，进口不锈钢铰链 

(6)可调脚：高强度可调脚  

(7)插座：配置插座，保证每延米内放置220V10A5孔插座、220v16A3孔插座各一组       

（8）安装后要保证使用过程中台面的水平性和稳定性。

实验架：

（1）木质或硬质塑料

（2）表面防腐处理。 

（3）实验架承重≥50kg/m2 

水盆：

材质：PP,内嵌操作台方式，并配备相应的冷热水龙头和纯水水龙头。

通风橱：

（1） 设备必须满足需方提出风机的各项性能参数要求,并具备自动抽风系统，无需外接风机。

（2） 控制面板：采用安全的触摸式薄膜开关，设计在外侧面板上，便于观察与操作、控制。控制面板连接后方的电机器材，包括漏电断路器与电磁开关等。门表面以固定风速排放废气。
（3） 内外面板：采用1.2mm（及以上）厚优质冷轧钢板烧焊而成，内外结构以容纳电机器材，并阻隔腐蚀气体的侵入。外面板可拆卸，方便更换日光灯及电机器材。
（4） 双层侧板：外侧板采用1.2mm（及以上）厚优质冷轧钢板烧焊而成，内侧为抗倍特板。双侧结构构成抗腐蚀防爆结构，且设计为挂扣式便于摘取、维修。外侧设有窗口，便于维修电路、气路。
（5） 背板：采用6mm（及以上）厚抗酸碱抗倍特板，其结构设计对爆炸有释压作用。
（6） 采用6mm（及以上）厚抗酸碱抗倍特板，其结构设计对爆炸有释压作用。
（7） 顶板：采用6mm（及以上）厚抗酸碱抗倍特板，其结构设计对爆炸有释压作用。
（8） 导流板：采用6mm（及以上）厚抗酸碱抗倍特板，可根据实验内容的气体比重调节导流板的角度，更快，更安全的排出有害气体，易于清洁拆卸更换。
（9） 视窗：设计为纵向的悬挂式玻璃门，材质为铝合金框架镶嵌6mm（及以上）厚防爆钢化安全玻璃，铝合金边框加强固定，视窗把手为不锈钢，可上下开启，其配重可使视窗停于任意位置，开启高度200-800mm。
（10） 补风口：采用1.2mm（及以上）厚优质冷轧钢板，六边形等距模具冲孔，确保补代均匀。
（11） 上框架：采用1.2mm（及以上）厚优质冷轧钢板烧焊而成，为通风柜上方水平支撑结构。两侧预留水路、气路控制位。
（12） 下框架：采用1.2mm（及以上）厚优质冷轧钢板烧焊而成，为通风柜下方水平支撑结构。两侧预留水路、电路、气路通道，安全隐蔽。
（13） 悬吊钢索：高强度滑轮，静音抗老化。
（14）  配重：钢丝用PVC包塑，防腐蚀，升降自如，无噪音，视窗可悬停任意位置。
（15） 日光灯：隐蔽于上面板下，不与通风柜内气流接触，易于更换，采用防爆功能隐蔽式安装，30W日光灯，照明亮度400LUX。
（16） 台面：采用12.7mm（及以上）厚实芯理化板。
（17） 底柜：采用1.2mm（及以上）优质冷轧钢板，经数控冲压，数控折弯，再经酸洗磷化，表面环氧树脂静电粉末喷涂，柜门双包。上罩体内无裸露螺丝钉，下柜体要有补气装置，并配有补风系统设计，下补风柜体：采用不锈钢，数控折弯一次成型，柜门为双层结构，降低噪音增强抗冲击能力。
（18）  调整脚：采用钢制调整脚，可防水，调节水平。
（19） 排气罩：采用优质冷轧钢板环氧树脂静电粉末喷涂处理，耐腐蚀，密闭性好。
（20）  把手：采用不锈钢亚光拉手或机制一字扣手。
（21） 铰链：自闭式，即与柜体水平角度小于15度时，柜门自动关闭，方便实验人员操作。开关可大于10万次，无噪音，并进行环氧树脂喷涂防腐蚀、防酸碱。
（22） 插座：采用万用插座，适用各种仪器插头。配有漏电保护装置。
4、技术资料

（1）产品及配套设备必须提供合格证及出厂检验报告。

（2）供方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

（3）详细的产品质量文件（包括材质、材质检验、焊接、热处理，加工质量，外形尺寸）以及外购件合格证书等文件。

（4）技术资料（设备装配图及部件名称）。

（5）投标设备主要应用案例。

（6）主体及配套设备、设施安装使用说明书。

（7）设备明细清单（标明型号和厂家）

（8）性能测试报告(或证明文件)、使用维护说明书、出厂合格证、产品质量证明书、外购件合格证书等文件。
（9）本设备技术文件未尽事宜，由中标人、招标人双方协商确定。
5、清洁、包装、运输及保管

（1）设备内部加工垃圾，如金属切削、填充物等需全部清除。外表面清除所有轧屑、锈皮油脂等。

（4）包装物要写明设备名称、规格型号、数量。

（5）设备的包装，应保证产品及其组件、零件在整个运输和存储期间不致损坏及松动，并保证在整个运输和存储期间不致雨淋。

（6）设备在运输过程中应无严重的振动、颠簸和冲击现象。

（7）设备到货后必须运输到甲方指定的地点：（具体地点待甲方通知）

6、服务和质量保证

（1）设备到达甲方现场，乙方同时派代表配合甲方进行开箱清点。在货物检验中，若发现破损、短缺、不符合技术要求等方面的质量问题，由乙方负责免费更换：若乙方不能到达现场，所出现问题由乙方负责。

（2）设备到达甲方现场后按照甲方提供的工艺参数进行检验和验收，并负责设备的安装与调试工作。

（3）在设备调试完毕并投运后，甲方对设备使用在日常运行过程中发生的任何问题如有疑问，可联系乙方要求技术指导解决。如确认是产品制造质量问题且在两年的质保期内，乙方有义务免费修理甚至更换。且自投入使用两年内有质量问题，解决后质保期再顺延一年。

7、培训事宜

乙方应负责提供操作和维护人员的培训工作，具体事宜由甲乙双方在签署商业合同前协商。

