附件1
号牌采购
	编号
	货物名称
	技术参数
	数量
	质保期
	交货期
	备注

	1
	号牌采购
	见技术文件要求
	10000
	伍年
	20天
	投标单位必须对工程现状预先勘察，对所投材料的安装条件充分了解。所投标材料必须能够满足现场安装条件。


1、 技术文件：
（1）材质要求：优质工程级反光膜。
（2）170mm*100mm蓝色/白色。
（3）质保期最少五年，五年后反光膜，反光率降低不大于10%。
（4）工艺说明：先将白色反光膜雕刻成椭圆，再将蓝色反光膜进行阴刻，最后蓝白互裱完成制作。（格式详见下图）
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五、响应报价要求：
（1）报价响应对所有采购内容进行报价，报价应包括本项目中列出的全部物品和辅助材料、安装费用、人工、机械、运输、装卸、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术及质保期间等一切费用。

六、货物要求：
（1）成交供应商应保证所提供货物的生产、制造、安装等各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准设备按采购约定的技术要求和规范。
（2）成交供应商应保证货物是全新、未使用过的，是经过合法渠道进货的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。成交供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。成交供应商应保证项目整体能正常运行，达到采购单位要求。项目最终验收后，在质量保证期内，成交供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由成交供应商负担。
（3）成交供应商在质量保证期内产品中有质量问题或不符合合同技术协议规定的，应根据采购单位的要求予以无条件更换或退货。
  （4）产品到货时成交供应商应提供采购清单中所有设备的产品合格证书、质量保证书、产品使用说明书、装箱单，以及有关图纸。产品外包装上应有明显标志。其内容应包括：产品名称、型号、规格、制造厂名称、收货单位名称、工程项目名称等。产品的运输过程中应避免直接淋雨、雪，注意轻拿轻放，按规定分层堆放，并应贮存与干燥库房内垫高堆放。产品应进行塑料袋密闭包装。随产品一起发货应有装箱清单、产品合格证及出厂检验报告。
