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甲方：：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司稀选厂    

乙方：

实验盘式真空过滤机 技术文件
1、 总则
本技术协议由中国北方稀土（集团）高科技股份有限责任公司稀选厂化验室所采用的盘式过滤机项目的标准规范、设备技术参数及技术要求、供货范围、图纸交付、性能保证及质量保证、涂漆包装及运输、开箱验货、指导安装调试运行及验收培训及售后服务等内容进行了充分细致的讨论，达成技术协议。本技术协议是甲方与乙方签订的化验室盘式过滤机合同附件为主合同不可分割的一部分。
1.1乙方提供的产品必须是工业化、先进、成熟和性能稳定的高质量标准产品。
1.2
 本技术协议书所提出的标准是最低限度的技术要求。
1.3乙方提供的设备及零部件应保证质量、全新和可行、符合技术条件、能够满足正常和安全运行及长期使用要求。
1.4 如果乙方没有以书面形式对本标书的条文提出异议，则意味着乙方提供的设备完全符合本技术协议书的要求。
1.5 在签订合同之后，甲方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，具体款项由甲、乙双方共同商定。
本技术协议书所使用的标准，如遇与乙方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。 

2、设备清单
型号：RK/ZL-φ260/φ200    

数量：1台
生产厂家：武汉洛克粉磨股份有限公司
3、设备要求与工作条件
3.1电源要求：380V

3.2功率：1.5KW
4、设备用途
4.1用于浮选、重选、磁选等作业后，检测样品时固液分离。
5、技术指标
过滤盘规格：φ260×80、φ200×80（mm）
5.1抽滤盘规格：φ80
5.2滤饼水分：10~25%

5.3真空泵极限真空：4000Pa

5.4外形尺寸：710×590×1145

5.5机器重量：140kg
5.6水箱材质：不锈钢
6、技术服务
6.1 提供该设备的质量检验标准和验收方法。
6.2 技术资料：提供完整的操作使用手册。
6.3维修服务：投标方应具有可靠的供货实力，在中国境内有维修站，并具有高素质的专业维修队伍。在接到用户维修请求后，应能在24小时内作出快速响应，并在72小时内到达现场。
7、 安装调试与最终验收
7.1乙方应派专家到用户场地进行免费安装调试直至达到验收指标，
7.2对有关的操作、维修人员进行不少于4个工作日的培训指导，直到甲方人员能独立操作设备，培训内容包括设备的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。
7.3 最终验收在用户现场按双方认可的标准进行设备主机及附件精度、技术指标验收。
7.4保修期：设备整机保修期为12个月（从最终验收合格后起）。
8、其它要求
8.1、乙方送货时，提前通知甲方，乙方将设备运送到甲方指定地点。
乙方保证提供设备是全新的,技术水平是先进的,质量优良的产品。
8.2、产品在使用过程中按售后服务承诺的标准,对产品进行终身服务,确保产品在长期使用中合格进行。
8.3、乙方必须满足招标书所有技术要求和投标书所有承诺。
8.4、本技术协议与商务合同招标文件共同生效,具有同等约束力,无商务合同时,本协议无效。
8.5、本协议一式四份，供需双方各执二份，未尽事宜双方协商解决。
8.6、供货期为30天至甲方现场。
甲 方（盖章）：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司稀选厂
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