
采购清单
	编号
	货物名称
	技术参数
	数量
	质保期
	交货期
	备注

	1
	液晶拼接大屏
	见技术参数清单
	1组
	验收合格后2年
	合同签订后3天
	供应商须对项目现状预先勘察，对所投材料的安装条件充分了解。所提供材料须满足采购及现场安装条件。


项目组成及技术要求

	一、项目主要设备及技术参数

	

	

	1
	显示终端设备
	55寸超窄边三星液晶拼接单元
	三星
	LTI550HN11
	20
	台
	采用Samsung TFT LCD-DID面板，双边拼缝3.5mm（上:2.0mm; 下:1.5mm; 左:2.0mm; 右:1.5mm）,55寸超窄边液晶DID显示屏，尺寸：1215.3mm(H)* 686.1(V)mm，显示面积1209.6mm(H)* 680.4mm(V)，分辨率1920*1080，画面比率16：9，色彩16.7M，像素间距0.63×0.63 (mm),色彩亮度500cd/㎡，对比度：3000:1,响应时间:8s，视角178度，功耗240w，重量30kg，画质补偿技术LTI、CTI，运动补偿技术AUTO MOVE，滤波器3D梳状滤波，数字降噪。支持7X24小时工作,平均无故障时间(MTBF):60000小时,国家强制3C认证，ISO9001认证，三星A规屏体证明文件，三星总代授权书。

	2
	功能模块
	嵌入式拼接处理器
	诚净航
	CS-PCB
	20
	台
	输入信号HDMI/VGA/DVI/VIDEO，控制方式RS-232(RJ45接口)，国家强制3C认证，ISO9001认证，软件著作权。

	二、配件、机柜技术参数及配套服务

	

	3
	功能模块
	HDMI无线接收器
	　
	　
	1
	台
	分辨率1080P，最高支持到6MbpsAC3和DTS,无线距离25米

	4
	功能模块
	HDMI分配器
	　
	　
	1
	套
	　

	5
	功能模块
	不锈钢包边
	　
	　
	1
	套
	　

	6
	控制模块
	系统总控软件
	诚净航
	CS-PCSoft
	1
	套
	操作简单适用，支持二次研发，不限模式种类定制预案，自动化控制快速调取预案.国家版权局颁发的软件著作权证证书，液晶拼接大屏控制软件V1.0软件著作权。权利取得方式：原始取得，著作权登记号：2013SR067147。

	7
	安装方式
	支架式
	17
	平方
	优质镀锌方管现场焊接（6075mm＊2744mm）

	8
	辅材
	工程线缆
	20
	套
	辅材、线缆等

	9
	人工
	施工安装、培训费
	20
	套
	　

	10
	运输
	运输费（含意外险）
	常州
	原厂包装，采用专车专送，专人押货专人卸货至交货



