附件1

采购清单

一、采购清单及要求   
1、存储参数

	指标项
	参数要求
	数量

	体系结构
	产品采用统一存储架构设计，为了保证可靠性及性能，NAS需采用非网关实现模式；支持并同时配置FC SAN/NAS/iSCSI多种协议许可；
	1套

	★存储控制器 
	双控制器，每控制器采用intel最新六核存储架构处理器，主频≥2.1GHz；
	

	★缓存 
	配置≥64GB Cache ，最大可扩展至768GB （非SSD或者高速Flash 充当缓存）；
	

	★主机接口
	提供不少于4个1Gb ISCSI，可选FC/1Gb ISCSI/10Gb iSCSI/56Gb IB接口，支持≥32个1Gb ISCSI，≥16个8/16Gb FC,≥16个10Gb ISCSI；
	

	★磁盘驱动器
	配置2块2.5寸10K 300G SAS盘做独立系统盘，配置≥16块3.5寸7.2K 4T SAS硬盘，支持 SAS/SATA/SSD硬盘混插，最大支持36块硬盘插槽；
	

	★RAID 级别
	RAID 0，1，5，6 等；
	

	系统管理软件
	提供完整的存储系统管理软件，支持集中式 GUI 管理，在同一管理界面实现监控，提供冗余；
	

	系统兼容性
	支持 Win2003,Win2008, Red Hat Linux ……等主流操作系统；
	

	系统扩充性
	模块化结构，具有完全在线、无需停机的扩充能力，包括系统微码升级、系统处理能力的扩充、存储容量的扩充和 IO 能力的扩充等，并支持系统的平滑扩充；   
	

	资质认证
	厂商具备存储产品开发，生产，制造能力，要求产品通过3C认证，要求厂商通过ISO9001:2008认证、GJB9001认证,CMMI 4及以上认证（提供证书复印件并加盖原厂公章）；
	

	★数据安全
	为保障数据安全,提供三年国家信息中心涉密数据恢复服务（投标时提供国家信息中心三年数据恢复服务承诺函）；
	

	★服务
	投标时需出具原厂本项目授权,原厂三年质保、原厂三年工程师7*24小时免费上门服务承诺函
	


2、存储硬盘参数
	指标项
	参数要求
	数量

	★说明
	用于原存储扩容。原存储型号为曙光DS600-G10
	　

	★存储硬盘 
	原厂900G 2.5寸SAS硬盘
	12

	★服务
	为保证兼容性和稳定性，投标时需出具存储原厂方三年质保、原厂三年工程师7*24小时免费上门服务承诺函。包安装及调试。
	


注：打★项为必须响应项。
二、交货期要求

签订合同后，十个工作日内供货完毕。

三、付款方式和条件
验收合格后付全部款项的90%，余款（全部款项的10%）于交付使用的三年后付清。

四、售后服务及质保期

质保期三年；质保期内如有故障要求24小时内上门服务。

五、质量保证
符合国家相应质量标准。

六、验收
安装调试完毕正常使用后十个工作日内完成验收。
