YK06S-1300A/45V高频

整流电源模块技术参数要求
一、使用条件

1、使用环境

（1） 海拔高度：不超过1500米

（2） 环境温度：-10～+40℃。

（3） 环境湿度：空气相对湿度小于90%
（4） 使用环境：有少量腐蚀性气体的环境，无严重影响电源绝缘的气体、蒸气、化学性沉积、灰尘污垢及其它爆炸性的浸蚀性介质的场所。

（5） 使用地点：室内，无严重的振动或颠簸。
2、电气条件

（1） 输入交流电源：三相四线制AC380V±5％，50～60Hz。

（2） 三相进线电源电压应近似对称，其不平衡度小于5%。

3、冷却水要求

（1） 冷却方式：全密闭式水冷（不受外部环境影响）。

（2） 酸度(pH值)：6～8。

（3） 冷却水温度：5℃≤进水温度≤25℃，进水建议为常温水。

（4） 入口水压：0.1～0.2MPa。

（5） 单模块所需冷却纯水流量≥0.5m3/h
二、主要元器件清单

	序号
	元器件名称
	型号规格
	生产厂家

	1
	IGBT
	FF300R12
	德国英飞凌Infineon

	2
	全数字智能控制板（总控）
	CON-P1.2
	

	3
	全数字智能控制板（单机）
	UTS03
	

	4
	大功率纳米晶高频变压器
	HT203
	

	5
	通讯模块
	MAC-module
	

	6
	快恢二极管模块
	DACO200A
	台湾DACO

	7
	控制电源
	RS-75-24
	台湾明伟

	8
	滤波吸收电容
	EACO 800/15
	EACO

	9
	微型断路器
	IC65N/2P 10A
	施耐德

	10
	高频电流互感器
	CT-QT0300
	Kinte

	11
	继电器
	MY4N-D2-J
	欧姆龙

	12
	端子、挡板、固定器等
	各类
	魏德米勒

	13
	控制芯片
	
	意法半导体


三、设备清单
	序号
	产 品 名 称
	型 号 规 格
	数 量
	备  注

	1
	高频单机模块
	YK06S- 1300A/45V
	3台
	模块技术参数和要求与甲方厂内YK06S-11KA/45V电源相匹配，可任意替换。


四、技术性能参数及主要功能

1、电气参数

（1） 采用高频软开关技术和基于全波整流技术，实现高效率电能转换，整机效率≥90％；
（2） 电源采用模块化结构，额定直流输出功率：1300A/45V;

（3） 直流输出电压：0～100%额定连续可调。

（4） 直流输出电流：0～100%额定连续可调。
（5） 控制系统采用全数字化技术，输出稳定精度：≤1%。
（6） 直流纹波系数：≤ 1%
（7） 功率因数：＞0.95

（8） 工作方式：能长期满负荷连续运行，MTBF（平均无故障工时间）：2000小时
（9） 绝缘等级：B级

（10） 远控箱显示电压、电流等当前数值，电流显示范围：0—20000A，显示精度为1A；电压显示范围：0.0—55V，显示精度为0.1V。
（11） 电源整机采用模块化设计，可单独投/切。单独投切不影响其整机工作。
2、 冷却及结构参数

（1） 电源冷却方式：水冷。

（2） 防护等级：IP54

（3） 内部全水冷设计，包括IGBT、整流器件均采用水冷方式。

（4） 单个模块内部采用无软水管设计，彻底杜绝漏水隐患，模块与汇流总管之间的外部软水管采用意大利进口品牌，经久耐用。

（5） 水冷散热器采用内嵌紫铜管的铝散热器。
YKT06S-4KA/11V高频
同步整流开关电源模块技术参数要求
一、使用条件
1、使用环境
（6） 海拔高度：不超过1500米
（7） 环境温度：-10～+40℃。
（8） 环境湿度：空气相对湿度小于90%

（9） 使用环境：有少量腐蚀性气体的环境，无严重影响电源绝缘的气体、
蒸气、化学性沉积、灰尘污垢及其它爆炸性的浸蚀性介质的场所。
（10） 使用地点：室内，无严重的振动或颠簸。
2、电气条件
（3） 输入交流电源：三相四线制AC380V±5％，50～60Hz。
（4） 三相进线电源电压应近似对称，其不平衡度小于5%。
3、冷却水要求
（6） 冷却方式：全密闭式水冷（不受外部环境影响）。
（7） 冷却水电导率：≥50μs/cm。
（8） 酸度(pH值)：6～8。
（9） 冷却水温度：5℃≤进水温度≤35℃，进水建议为常温水。
（10） 出水温度：≤45℃
（11） 入口水压：0.1-0.25MPa。
（12） 每个模块（4KA/11V）所需冷却纯水流量：≥0.5m3/h。
二、主要元器件清单
	序号
	元器件名称
	型号规格
	生产厂家

	1
	IGBT
	FF300R12
	德国英飞凌Infineon

	2
	全数字智能控制板（总控）
	CON-P1.2
	

	3
	全数字智能控制板（单机）
	UTS03
	

	4
	大功率纳米晶高频变压器
	HT203
	

	5
	通讯模块
	MAC-module
	

	6
	MOS模块
	
	美国IR

	7
	控制电源
	RS-75-24
	台湾明伟

	8
	微型断路器
	IC65N/2P 10A
	施耐德

	9
	高频电流互感器
	CT-QT0300
	Kinte

	10
	继电器
	MY4N-D2-J
	欧姆龙

	11
	水管
	15-21
	意大利

	12
	端子、挡板、固定器等
	各类
	魏德米勒

	13
	控制芯片
	
	意法半导体


三、设备清单

	序号
	产 品 名 称
	型 号 规 格
	数 量
	备  注

	1
	高频同步整流开关电源模块
	YKT06S-4KA/11V
	5台
	模块技术参数和要求与甲方厂内YK06TS-15KA/11V电源相匹配，可任意替换。


四、技术性能参数及主要功能
1、电气参数
（1） 采用高频软开关技术和基于同步整流技术，实现高效率电能转换，整机效率  ≥91％；
（2） 电源采用模块化结构，额定直流输出功率：4KA/11V;
（3） 直流输出电压：0～100%额定连续可调。
（4） 直流输出电流：0～100%额定连续可调。
（5） 控制系统采用全数字化技术，输出稳定精度：≤1%。
（6） 直流纹波系数：≤ 1%
（7） 功率因数：＞0.95
（8） 工作方式：能长期满负荷连续运行，MTBF（平均无故障工时间）：10000小时
（9） 绝缘等级：B级
（10） 远控箱显示电压、电流等当前数值，电流显示范围：0—20000A，显示精度为1A；电压显示范围：0.0—55V，显示精度为0.1V。
（11） 远控箱显示故障报警、稳流、稳压、运行指示信号，并有旋转报警灯；控制内容包括：调节给定，稳流、稳压选择，启、停设备，故障消除。
（12） 电源整机采用模块化设计，设有独立的电源开关和水路切断开关，可单独投/切。单独投切不影响其整机工作。
（13） 设备断电后能够长期承受较大的升温电压（升温电压为60V）。
2、冷却及结构参数
（1） 电源冷却方式：水冷。
（2） 防护等级：IP54
（3） 内部全水冷设计，包括IGBT、整流器件均采用水冷方式。
（4） 单个模块内部采用无软水管设计，一体水路散热。彻底杜绝漏水隐患，模块与汇流总管之间的外部软水管采用意大利进口品牌，经久耐用。
（5） 每柜的冷却水为一进一出，水管采用抗老化、耐腐蚀材料。通过水路路径的合理设计及布置，充分保证绝缘水平，以及减少长期使用管路的电腐蚀问题。

（6） 单机模块水冷母排镶嵌铜管。
（7） 保护功能：电源单机模块具有模块最大电流、模块最高电压输出限制、模块过流、模块过压、模块超温等保护；
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