
招标设备技术规格及要求

1、 招标编号：REWIN-HETONG20170425
2、 招标设备名称：全自动履带式抛丸机
3、 设备用途：用于稀土合金的表面清理.
4、 设备技术配置要求：

4.1履带式抛丸机

	序号
	项      目
	技     术     要     求

	
	
	全自动履带式抛丸机

	4.1.1
	采购数量
	2


4.2履带式抛丸机

	序号
	项目
	规格及数量

	1
	履带端盘直径
	φ650mm

	2
	生产率
	600～1200kg/h

	3
	滚筒最大装载量
	300kg

	4
	清理工件单件重量
	20kg

	5
	分离器
	滚筒筛分离器

	6
	维修平台
	

	7
	抛丸器Q034ZZ


	数量          1台

	
	
	  叶轮          φ360mm

	
	
	电机功率      7.5Kw

	
	
	   抛丸量         120Kg/min

	
	
	弹丸速度    >80m/s

	8
	除尘风量
	FD系列脉冲反吹布袋除尘器，布袋除尘收率大于98% 
并带3米的烟囱 除尘器带爬梯，方便检修。

	9
	电器
	PLC控制


5、 技术资料（中标方须提供如下技术资料）

5.1设备操作说明书；平面布置图；设备组装（安装）图；地脚图；水、汽、压缩空气布置（安装）图；电路布置（安装）图、电气控制图、控制系统编程方法；维修保养手册；零部件图册、备件、易损件清单及价格；装箱单、产品质量保证书、产地说明、产品安全合格证明；辅机、外购件的合格证等有关资料。
5.2设备验收标准。

5.3提供维护保养的具体内容，售后服务内容，在国内设有的维修服务站（点）及联系方式。

6、 随机备品、备件及工具
6.1 凡需每台设备配置标准附件或专用工具才能保证设备正常运行或开展维修工作的应包括在设备的投标价中，并将其附件和工具的数量及单价提供给招标方作为投标书附件。

7、 安装及培训 

7.1投标方应负责设备在招标人现场安装及调试，招标人派人协助。
7.2 投标方应在设备安装调试前或调试全过程中对招标方人员进行免费技术培训（操作、设备、电器维修等），并提供成套培训资料。

7.3 培训应能使招标方的技术人员掌握设备操作，保证设备正常运行并能较为熟练的排除设备的一般故障。

8、 验收 

8.1 投标方应提供设备的验收标准或方案，应包括招标方到投标方现场的预验收、设备运抵安装地的开箱验收及用户现场安装调试完毕后的最终验收。
8.2 验收标准或方案经双方认可后，按方案进行最终验收，有国家规范标准或行业标准的按国标或行标进行。

8.3 在合同规定的安装调试时间内，由于投标方的原因而不能完成调试任务时，则按推迟交货处理。 

9、 质量保证期

9.1质量保证期为设备安装调试结束，验收合格后12个月。
9.2质量保证期内出现机件损坏一律免费更换，两年内主要电器件出现损坏免费维修或更换。

10、 交货期：合同生效后1个月 

11、 交货地点：用户所在地

12、 除尘排放达到现在国家标准，除尘室外安装。除尘要符合现在空间。

13、 PLC西门子，电器正泰、耐磨件全部采用高铬。

