藻江花园压站地面找平工程项目招标需求

1、清单:在原站内设备位置底部架空，钢筋混泥土填平约90平方，填平地面每平方米范围内必须能承受30吨压力，底部不少于70根墩柱。含供水、排水、供电、电箱配置：25A三相空开1只、3P25A漏电断路器1只、25A防水4眼插座1只，一共4只配电箱。（成交供应商须附施工图及技术方案）
2、大门改造；具体要求规范需现场踏勘（成交供应商须附施工方案）。
3、须附施工方案及主要材料明细表；
4、验收约定：地面强度，平整度、污水排放、380V供电（4只电箱及空开、插座、断路器）、给水，大门高度、强度、安全系数等都必须满足设备安装、车辆进出的要求。
[bookmark: _GoBack]5、施工工期：2017年5月25日-2017年6月20日，钢筋直径不小于20mm，商品混凝土。
6、本项目总价包干含税报价（须包含增值税专用发票）；报价中包含不限于藻江花园压站地面找平工程所需的一切人工、材料、税费等一切费用，且风险范围内不做调整。本项目控制价8万元整。
