附件1
采购清单

一、采购清单及要求                                                                               金额单位：元
	编号
	设备名称
	参考型号
	设备要求（配置）
	建议品牌
	数量
	计量单位

	1
	网络彩色红外摄像机
	DH-IPC-HFW1225M-I2
	高清200万网络摄像头，采用品牌CMOS，保证图像清晰，不失真。采用品牌红外灯，红外效果良好，使用寿命长。采用smart H.264技术，节省录像存储空间。IP67防护等级，室外防水效果好。支持云端存储，实现手机远程监控。支持H.265、H.264 High profile、H.264 Main profile、H.264 Baseline、MJPEG多种编码格式，可三码流同时输出,感兴趣区域(ROI）编码，保证有用图像质量，节省存储空间，支持可伸缩视频编码（SVC）技术，可根据网络环境，自适应传输码率，支持手机监控,NVR配套，多种平台软件，支持走廊模式，镜像反转，应用更灵活，支持宽动态，3D降噪、强光抑制、背光补偿，适用不同监控环境，采用抗光衰高性能红外灯，实现24小时全天候监控，支持POE供电，DC12V±30%宽压供电，抗电源波动能力强，支持网络断开、IP冲突、移动检测、视频遮挡、跨界入侵、区域入侵、场景变更、物品遗留智能报警，符合IP67防尘防水国际标准。
	大华
	88
	台

	2
	摄像机电源
	DC12V/2A
	输入电压范围：AC100-260V，频率：50-60HZ；输出：DC12V/2A；DC头接口与摄像机电源接口相匹配。
	
	88
	只

	3
	摄象机支架
	枪机安装专用加强支架
	监控摄像机壁装支架，要求：稳定、牢固。
	
	88
	只

	4
	监控专用UTP网线
	超五类
	型号：HSYV5e 4×2×0.5， 线缆长度（m）：305；制造标准：Q/NJA 198-2005，产品型号：UTP-5E 4×2×0.5， 内导体：O.F.C祼铜1/0.5，绝缘：HDPE ф0.94mm；外皮：PVC（灰色阻燃级）ф5.3mm ；标准：EIA/TIA-568A ISO/IEC11801 TD/1019-2001。
	普天
	4000
	米

	5
	监控专用电源线
	RVVP 2*1.5
	RVVP2*1.5，通过3C认证，标称截面 2*1mm，高弹耐磨PVC护套，塑料绝缘电力电缆。
	辉宏时代
	4000
	米

	6
	PVC管
	中财阻燃线管
	直径：φ25，PVC-U阻燃穿线管，B级阻燃性能，能有效防范意外漏电触电。
	
	2000
	米

	7
	16路硬盘录像机
	DH-NVR8416-HDS2
	最大实现16路全高清接入，352Mbps码流（128M主码流）业内率先支持4K超清输出；支持H.265硬解码显示输出， 支持ONVIF、PSIA等标准协议，支持盘组管理、录像定向存储，支持N+M集群功能 性能强大，全面高清；可接驳第三方多个品牌IPC；支持H.265编码格式码流接入并解码输出，支持双HMDI异源输出，支持VGA、1个HDMI同步输出；支持预览图像与回放图像的电子放大，支持按事件查询、回放、备份录像文件，支持图片本地回放与查询；支持标签定义、查询和录像回放；支持即时回放，支持容错、负载均衡和双网分离 扩展灵活，应用便捷；支持4个SATA接口,独立的eSATA扩展，支持存储和备份；支持独立的eSATA扩展，支持存储和备份；支持对前端IPC远程批量升级；支持断网续传ANR 支持远程零通道预览；支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF、PSIA。
	大华
	3
	台

	8
	32路硬盘录像
	DH-NVR8432-HDS2
	最大实现32路全高清接入，352Mbps码流（128M主码流）业内率先支持4K超清输出；支持H.265硬解码显示输出，减轻带宽压力。专业集成，系统稳定，专业数据存储功能，可配套平台软件PSS、DSS组合方案，采用嵌入式硬件和嵌入式Linux系统，支持ONVIF、PSIA等标准协议，支持盘组管理、录像定向存储，支持N+M集群功能，可接驳第三方多个品牌IPC；支持H.265编码格式码流接入并解码输出；支持双HMDI异源输出；支持VGA、HDMI同步输出；支持4K分辨率码流接入并解码输出，高清显示；支持预览图像与回放图像的电子放大；支持按事件查询、回放、备份录像文件；支持图片本地回放与查询；支持标签定义、查询和录像回放 支持即时回放，在预览画面下回放指定通道的录像 最大支持10路720P或5路1080P同时回放，或1路4K回放 双千兆网卡，支持容错、负载均衡和双网分离 扩展灵活，应用便捷；支持8个SATA接口,独立的eSATA扩展，支持存储和备份；支持独立的eSATA扩展，支持存储和备份；支持对前端IPC远程批量升级；支持断网续传ANR 支持远程零通道预览；支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF、PSIA。
	大华
	2
	台

	9
	录像机专用硬盘
	4TB 监控专用硬盘
	硬盘容量: 4TB  硬盘转速: 5900转缓存容量: 64MB接口类型: SATA3尺寸: 3.5英寸成色: 全新售后服务: 全国联保。
	希捷
	9
	只

	10
	液晶监视器
	液晶显示器
	尺寸:不小于22英寸；售后服务: 全国联保；屏幕比例: 16:10。
	联想
	5
	台

	11
	交换机(48口)
	H3C S5120-52P-LI 
	提供48个10/100/1000M自适应以太网端口，所有端口均支持全线速无阻塞交换以及端口自动翻转功能，带有H3C独有的流控拨码开关，可以安装于19英寸标准机架。符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、和IEEE802.3x标准；每个端口都支持Auto-MDI/MDIX功能；每个端口都提供Speed和Link/Act指示灯，显示端口的工作状态。
	H3C
	2
	台

	12
	交换机(24口)
	H3C  SMB-S1824G
	提供24个10/100/1000M自适应以太网端口，所有端口均支持全线速无阻塞交换以及端口自动翻转功能，带有H3C独有的流控拨码开关，可以安装于19英寸标准机架。符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、和IEEE802.3x标准；每个端口都支持Auto-MDI/MDIX功能；每个端口都提供Speed和Link/Act指示灯，显示端口的工作状态。
	H3C
	1
	台

	13
	光纤
	SNIT 4芯单模光纤
	室外单模光纤4芯轻铠装光钎（含光纤熔接）。
	
	600
	米

	14
	光端机
	TL-FC111单模收发器
	千兆单模单纤光电转换器。
	普联
	3
	对

	15
	光纤配件
	光纤跳线、法兰等
	含光纤跳线、法兰及光纤终端盒。
	
	3
	套

	16
	插线排
	8位插线排
	插线板 8插位，1.8米电源接线板，耐高温拖板。
	公牛
	10
	只

	17
	机柜
	2米机柜
G26642
	规格：2055mmx600mmx600mm；标配：托盘3块，原装PDU8位10A 一个，风扇一套，内六角机柜螺丝一包。
	图腾
	1
	只

	18
	辅料
	跳线等及安装配套材料
	布线及设备安装固定配套材料。
	
	1
	批


二、交货期要求

2017年9月1日前完成安装调试。
三、付款方式和条件
本项目采用综合单价方式，报价中包含设备采购费（各种材料费）、安装调试费、开票费用等完成本项目的一切费用。安装调试并试用1个月后付全部款项的95%，余款（全部款项的5%）于交付使用的一年后付清。

四、售后服务及质保期

需中标单位进行设备供应和安装调试，所投设备须提供原厂两年免费质保；质保期内如有故障要求24小时内上门服务。

五、质量保证
提供原厂出厂检验合格证书，保证所供设备是全新的、未使用过的，并完全符合设备要求和合同规定的质量、规格和性能的要求。

六、验收
由资产管理部门、实际使用部门以及其他相关部门组织相关专家进行验收。
七、其他相关说明
1、在投标单位投标前可以与相关负责老师联系查看现场，联系人：缪老师，联系电话：13328195396.

2、投标单位须具备“电子与智能化工程专业承包资质”、“建筑智能化工程设计与施工资质”、“计算机信息系统集成”、“电子工程施工”等资质中的两项叁级（含叁级）以上资质或一项贰级（含贰级）以上资质；签订合同前将以上材料提供给采购单位审核，审核通过后签订合同。否则取消其中标资格，并承担相应法律责任。
