采购清单及要求

采购清单
	产品名称
	数量
	品牌
	仪表量程范围

	在线浊度仪
	1台
	哈希、E+H、美国Thermo三选一
	在线浊度仪0-100NTU

	在线悬浮物测定仪SS
	1台
	哈希、E+H、美国Thermo三选一
	SS仪器0-1500mg/L


技术规格、参数及其他要求
1.项目概述

本次采购的是常州市排水公司超磁系统中的在线浊度仪一台,竹林立交泵站在线悬浮物测定仪SS一台，根据现场安装条件，按买方要求交付使用。
2.具体要求
（1）代理商成交后须提供所投品牌产品的代理证书；
（2）所需仪表量程范围为在线浊度仪0-100NTU，SS仪器0-1500mg/L；
（3）根据现场条件配流通式支架安装，提供安装附件：含支架、取样管、取样泵等，或插入式安装，提供插入杆，固定附件等；
（4）负责安装调试

3.技术要求及售后服务：

成交供应商应按实际交货、试运行验收合格之日起质保2年，质保期内按采购方的要求免费修理或更换因材料和制造不合格而有缺陷的任何设备和附件，并赔偿采购方由于这些缺陷导致的额外费用或损失。

供货期：合同签订后1个月内供货。
4.控制价、付款方式、发票要求：
本次采购最高限价为：7万元（高于最高限价的报价属于无效报价）；

验收合格后，付款至合同总价的90%，余款在质保期结束后30日内一次性付清。
