运输技术文件

本采购技术说明依据包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司运输及装卸实际情况制定，主要包括有关数量、主要技术参数、验收规则等方面内容，具体内容如下:
1．运输及装卸的用途及数量
    本说明所涉及的主要运输及装卸用于包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司半年的原料氧化镨钕及氧化钕约3800吨（630吨/月左右），最终具体数量依据生产情况而定。
2．运输及装卸的技术参数
	
	2017下半年短途运费及装卸费（以实际到货为准）

	序号
	物资名称
	现行单价（含税）
	预算运量
	单程里程
	运输车辆需求信息

	
	
	
	
	
	车型
	数量
	载重量

	1
	氧化镨钕（钕）运费
	40元/吨
	3800吨/半年
	30公里以内
	货车
	1
	5吨/车以内

	2
	氧化镨钕（钕）装卸费
	20元/吨
	3800吨/年
	

	合计
	3800*60=228000元（注：本波段最高限价）



    (1)产品类型: 运输及装卸的氧化镨钕及氧化钕,包装为编织袋或吨包包装。
(2)车辆要求:小货车长度不超过6米，宽度不超过2.2米；车龄不超过3年。
(3) 本原料价值大，目前30万元/吨，运输公司在装卸及拉运中一定要清点数量，包装袋不能有破损，损失或丢失按照当时市场价全部赔偿。
（4）必须按要求分批次逐步拉运原料，保证每台电解炉炉前的原料每天不能低于1.5吨的数量也不能超过7吨。
（5）拉回的原料按要求分发到车间每台电解炉上，每垛码齐并不超过10袋高并且数量一样（零头除外），做好标识。
（6）如果是吨包必须掏包按要求码齐。
（7）装卸费每吨只付一次，20元/吨（装卸各10元），中间环节不付。
（8）装卸过程中生产优先。
（9）不允许转租。
(10)负责每月其它零星装卸费不超过5000元的发票（含税）。
3．检验方法
     质量保证部负责验证数量、包装、重量等相关要求。
