技术要求
1、 供货范围
	序号
	设备名称
	额定容量
	单位
	数量
	备注

	1
	
全自动工业 洗脱机

	100kg
	台
	4
	后挡板304不锈钢，顶部加装304不锈钢，底部304不锈钢全包
冶炼区域、华美区域各2台

	2
	自动烘干机
	100kg
	台
	4
	冶炼区域、华美区域各2台

	
	合计
	
	台
	8
	


说明：
1、交货地点：施工现场；
2、交货方式：现场交货；
3、投标报价：应当包括所有购置设备的出厂价[含增值税和其它税费]、货物运输至招标人安装现场的运输费、保险费之和；
4、开具发票种类：开具17%增值税发票（厂内运输）；
5、 付款方式：合同签订后预付30%，设备全部到货并验收合格后付款60%，供方同时开具全额发票，在设备安装调试验收合格后12个月，无质量问题，10日内付清余款；
6、必须分项报价；
7、类似项目业绩（至少提供一项类似项目业绩合同或中标通知书）；
8、国家法律、法规、部门规章及规范标准规定的有效生产许可证（如有），代理商提供制造商加盖公章的复印件。
9、供货范围同时包括上述设备安装的配套螺栓、螺母、垫片等紧固件和密封件，且乙方对每台设备的完整性负责；对每台设备安装后整体质量负责。
10、以上设备送货到门、无需自提；上门调试安装并培训指导；质保期为一年，终身维护。
11、只要甲方不满意，7天内退货，乙方无条件退款。

2、 技术性能描述及技术参数
（一）全自动工业洗脱机
	项  目
	技术参数

	额定容量kg
	100

	滚筒容积L
	Φ1200*820

	电机功率kw
	7.5

	加热方式
	蒸汽/电加热

	电加热功率kw
	≤45

	变频功率kw
	11

	每车耗水量约kg
	1800

	每车耗汽量约kg
	50

	每车耗电量约kwh
	3.2

	电源要求
	380V

	内胆用料
	1.5mm不锈钢


	外壳用料
	1.5mm不锈钢


	外形尺寸(长×宽×高)mm
	1900*1750*1900

	整机重量约kg
	3200

	噪音
	≤78



（二）自动烘干机
	项  目
	技术参数

	额定容量kg
	100

	滚筒尺寸mm
	1320*1080

	滚筒转速r/min
	27-33

	加热方式
	电加热/ 蒸汽

	电加热功率kw
	≤36

	电机功率kw
	6P-2.2

	风机功率kw
	4P-1.1

	电源要求
	380V 

	内胆/外胆用料
	1.2mm304不锈钢/2mm冷板

	外形尺寸 (长、宽、高)mm
	1500*1800*2200

	整机重量约kg
	1200

	
	



