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	序号
	设备名称
	品质标准
	数量
	备注

	1
	*用途
	检测各类粉末的颜色色差
	
	

	2
	*光源
	闪光氙灯，寿命大于100万次
	
	

	3
	发光体
	A,C,D65,F,TL86, 视角2°/10°
	
	

	4
	*光学系统
	45°/0°
	
	

	5
	波长范围
	400~700nm
	
	

	6
	波长间隔
	10nm
	
	

	7
	波长精度
	0.1nm
	
	

	8
	频宽
	﹤12nm
	
	

	9
	光学测试范围
	0~150%
	
	

	10
	屏幕
	高清晰LCD彩色屏幕
	
	

	11
	测量时间
	﹤1秒
	
	

	12
	附件
	1）校正白板
	1
	

	
	
	2）校正黑板
	1
	

	
	
	3）*校正绿板
	1
	

	
	
	4）样品杯
	3
	

	
	
	5）样品杯光罩
	1
	

	
	
	6）样品杯垫
	1
	

	
	
	7）电源适配器
	  1
	

	
	
	8）数据线
	  1
	


带*为重要的部分，偏离为无效成交，将重新组织采购或顺延至次低价供应商成交。
