采购内容及技术要求
1、 采购内容： 
	序号
	名称
	规格型号
	数量（个）
	备注

	1
	3W LED立柱投光灯
	栏杆立柱投光灯三珠
	200 
	1.投标单位必须对工程现状预先勘察，对所投材料的安装条件充分了解。所投标材料必须能够满足现场安装条件。

2.灯具报价含电器。


二、技术要求：
1.灯具要求：
灯具外观必须如附图一。
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尺寸要求（长宽高）95mm*95mm*70mm.
出线头的方向必须不影响灯具的安装，长度大于0.5米，配置不锈钢防水接头。
防护等级：IP65。
尺寸：参考附图一，实际尺寸必须根据现场调整。
2.材质要求:
不锈钢、铝型材或压铸铝制成，灯具可调角度，符合国家标准。灯壳要求不锈钢材质。
加工工艺要求：表面喷塑单色，与栏杆立柱材质颜色统一，表面光滑，无任何缺陷。
3.光源电器要求：
工作电压：220VAC；
光源：进口超高亮LED灯珠，寿命大于或等于5万小时。
灯珠数量：3个，单颗LED功率1W；
功率：3W。
色温：3000K，
灯具报价含电器。
三、其他说明

1.质保期：经采购单位验收合格后2年。

2. 灯具报价须含电器。
