附件1
采购清单
	编号
	货物名称
	技术参数
	数量
	质保期
	交货期
	备注

	1
	水泵
	见技术文件要求
	3台
	三年
	合同签订后30日内
	投标单位必须对工程现状预先勘察，对所投材料的安装条件充分了解。所投标材料必须能够满足现场安装条件。


技术文件要求：

1.启动方式：手拉反冲式启动； 
2.出口压力：≥15bar； 
3.最大流量：≥300升/分； 
4.最大扬程：≥155米；
5.重量：≤16公斤；
6.吸水口： 2寸BSP外螺纹；
7.出水口： 1.5寸BSP外螺纹；
8.叶轮：单极硅铜叶轮，对水质要求低、发动机功率损耗小；
9.引水泵：结构紧凑的铜质引水泵与发动机相连，并与背架一体连接设计；
10.泵轴密封：陶瓷自调整环；
11.发动机功率：power bee发动机，≥8马力（5.88KW）/7000转；
12.油管接头：快插式耦合器；
13.空气过滤器：铝箔或不锈钢空气过滤器； 
14.发动机：原装进口发动机；
15.油路过滤：采用两级过滤网方式，能够有效过滤燃油中的杂质；
16.水泵出口压力检测：水泵壳体设有压力检测口；
17、水泵背架：采用铝合金可调背架，肩带固定位置可调整，背架长度可调整；
18、尺寸：约730X420X330mm；
19、叶轮：单极铜叶轮，对水质要求低、发动机功率损耗小；
20、引水泵：结构紧凑的铜质引水泵与发动机相连，并与背架一体连接设计； 
21、泵轴密封：陶瓷自调整环； 
22、发动机：进口单缸风冷式power bee发动机，≥8马力（5.88KW）/7000转； 
23、油管接头：快插式耦合器； 
24、空气过滤器：过滤芯采用铝箔或不锈钢空气过滤芯； 
25、油箱容积：容积在15~25升，5加仑左右；
26、油路过滤：采用两级过滤网方式，能够有效过滤燃油中的杂质； 27、水泵出口压力检测：水泵壳体设有压力检测口，压力检测口尺寸为1/4”NPT内螺纹，用于安装压力表；
附件：
1、油管1个，耐油橡胶油管带手动油泵和专用接头；
2、专用油箱1个，容积≥18升；
3、3米吸水管套装（含底阀、快速接头）1套，长度：3米，材质：PVC；
4、20型聚氨酯衬里高压水带（每根30米）10条，尺寸：38mm，衬里：聚氨酯，长度：30米/根，两端带森林消防专用接头,过火线保湿水带：1根（每根20米）；水带通过3C认证和国家消防质量监督检测中心的检验报告。
5、双头直流喷枪1个，材质：铝合金,1/4’/8”,1/2”三种规格喷嘴；
6、直流/水雾喷枪1个，带快速接头，可直流、水雾两种形式，工程塑料；
7、附件背包1个，内衬定型泡沫；
8、TCW-3型两冲程机油1桶，1升专用机油；
9、止水钳2把，铝合金；
10、接头扳手2把，铝合金；
11、三通球阀1个，DN40XDN40XDN40，材质：铝合金；
12、单向阀1个，1-1/2”铝合金；
13、接力转换接头1个，铝合金；
14、内螺纹快速接头1个，1-1/2”铝合金；
15、维修工具1套，含工具袋；
16、油箱背包1个，
备注：
水泵通过国家消防质量监督检验中心的检测并出具有检验报告。
