采购内容及要求
1、 采购内容： 
	编号
	采购内容
	要求
	数量
	工期
	备注

	1
	常州市铁路建设处零星维修
	见采购要求
	若干
	成交供应商须在合同签订后7日内完成，并且经采购单位验收合格。
	投标单位必须对项目现状预先勘察，对项目现状充分了解。


二、采购内容及要求：

	序号
	项目名称
	规格
	项目特征
	样式图片
	计量单位
	暂定数量（按实结算）

	
	
	
	
	
	
	

	1
	塑木地板（凳面）制作及安装
	3700mm（长）×140mm（宽）×25mm(厚)
	价格含凳面安装人工及卡扣、护角等辅材；板材样品陈列于竹林北路20号305室，自行踏勘。
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	㎡
	40

	2
	指示牌（铝板）制作及安装
	119cm×91cm
	五个入口处公园简介牌，铝板厚度不小于2mm，上贴室外反光膜，反光膜上按设计要求印刷文字图片，含安装人工及辅材，安装在原有支架上
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	块
	5

	3
	指示牌（木板）制作及安装
	50cm×45cm
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公园内部分木制警示牌，厚度2cm,木板上喷字，含安装人工及辅材，安装在原有支架上，材质与丁塘河湿地公园内现有的标牌相同，自行踏勘确认
	
	㎡
	5

	4
	垃圾桶制作及安装
	70*35*78cm   
	式样（PH79），材质：全体不锈钢，箱盖面板、底座采用1.2 mm不锈钢板；底座膨胀固定采用2.5 mm折边件；中间烟灰缸、废电池采用模具一次成型镀锌板；内胆采用百度为0.8 mm有镀锌板，可对垃圾进行分类回收；内胆上配两只拉手；侧面框体厚度1mm；门锁采用果壳专用三角锁；门、铰链采用不锈钢；箱体与铰链连接部位采用加强筋；箱体设置可回收、不可回收、灭烟蒂、废电池分类收集 
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	只
	50

	5
	水泵
	喷灌泵(拆除原水泵，换新水泵)
	流量Q=15m³/h，扬程H=35m，含安装及辅料，安装在原有基础上
	/
	只
	1

	6
	水泵
	排污泵(拆除原水泵，换新水泵)
	流量Q=12m³/h，扬程H=15m，含安装及辅料，安装在原有基础上
	/
	只
	2

	7
	C30细石混凝土路面（15cm厚）
	　
	小木桥(12m*1.8m*0.15m)改造成混凝土桥，桥面铺设鹅卵石。工作内容包括小木桥拆除、外运，桥面模板搭设，桥面浇筑，铺设路面等。
	/
	㎡
	21.6

	8
	鹅卵石路面
	　
	
	
	㎡
	21.6

	9
	小木桥拆除、外运等
	　
	
	
	处
	1

	10
	C30混凝土基础（15cm厚）
	　
	垃圾箱基础及十里龙舟麻石路面晃动麻石重铺。
	/
	㎡
	40


所列数量为暂定数量，最终数量按实结算。
三、综合说明

*1.本项目报价须按照清单中所涉及的内容进行报价。供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其报价将被拒绝。以上内容含全部货物、人工、安装、运费及税金等。
*2.本项目设有控制价人民币10.2万元整。

3.成交供应商对服务缺陷不予更正，采购单位有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。
4.成交供应商须按照本竞争性谈判文件的要求对该采购项目进行服务工作。
5.如遇项目范围内有大的调整或迁移等重大情况，采购单位将提前告知成交供应商，并与成交供应商就合同内容进行协商调整。
6.成交供应商的工作人员必须安全作业，在作业过程中发生的安全事故均由成交供应商自行负责。 
7.成交供应商对采购单位提供的资料应妥善保管，并尽保密之责任，未经采购单位同意不得擅自公开或泄露。
