	技术指标及配置
	技术参数和配置要求

	叉车类型
	座驾式平衡重式内燃叉车

	额定起重量
	3.0T

	动力形式
	柴油

	最大起升高度
	3000㎜

	载荷中心距
	500㎜

	叉车全长（不带货叉）
	2700㎜±50㎜

	全宽
	1200㎜±50㎜

	全高（护顶架处）
	2100㎜±100㎜

	最小转弯半径（外侧）
	2400㎜±50㎜

	最大行驶速度（空载）
	18/19—19/19

	车体自重
	4.3T及以上

	发动机
	国3排放标准  高压共轨技术

	变速箱
	手动

	轮胎
	天津正新轮胎


一、技术指标及配置

	技术指标及配置
	技术参数和配置要求

	叉车类型
	座驾式4轮蓄电池平衡重式叉车

	额定起重量
	2.0T

	动力形式
	蓄电池

	标准起升高度
	3000㎜

	载荷中心距
	500㎜

	叉车全长（不带货叉）
	2400㎜±50㎜

	全宽
	1200㎜±50㎜

	全高（护顶架处）
	2100㎜±100㎜

	最小转弯半径（外侧）
	2000㎜±50㎜

	最大行驶速度（空载）
	14/15

	车体自重
	4T以上

	电压∕电容
	48V∕600AH

	铅酸蓄电池
	火炬牌

	控制方式
	全交流免维护

	控制器
	瑞典英摩森  美国科蒂斯

	轮胎
	天津正新轮胎


2、 交货地点及数量：

    采购单位及数量：

    通辽市公司：3吨座驾式平衡重式内燃叉车  2台

    呼伦贝尔市公司：2吨座驾式4轮蓄电池平衡重式叉车  6台   

通辽市盐业公司  2台

呼伦贝尔市盐业公司  1台

呼伦贝尔市盐业公司牙克石支公司   1台

呼伦贝尔市盐业公司根河市支公司   1台

呼伦贝尔市盐业公司满洲里市支公司   1台

呼伦贝尔市盐业公司阿荣旗支公司    1台

呼伦贝尔市盐业公司莫旗支公司    1台
