75KW一机双缸（5000L）
液压升降高速分散釜设备明细及技术参数
（1）釜体部分
1. 容 积：5000L（设计容积）；
2. 数 量：2只；
3. 材 质：釜体采用 SS304不锈钢材质；
4. 厚 度：筒体δ=8mm；
5. 结 构：上平盖，下椭圆封头结构；
6. 釜 体：单层釜体；  
7. 上 盖：釜盖有快开观察孔，液体加料口，粉体加料口，抽风口，备用口等附件。

（2）分散部分 
1. 驱    动： 三相异步电机（380V，3P，50HZ）；
2. 功    率： 75KW；
3. 电    机： ABB品牌；
4. 分散形式： 锯齿状分散盘，材质SS304，直径500mm；
5. 轴    承： 日本NSK产品；  
6. 电控部分： 标准电控柜，带变频调速(配西门子变频)；
7. 液压部件： 升降行程2150mm；
8. 转    向： 带电动转向；
9. 转    速： 0-1200rpm 
10. 主    轴： 材质SUS304


