旋流除尘器技术参数
    一.旋流除尘器基本概况
1. 烟尘温度：>1100℃
   2. 颗粒物大小：＜50目
3. 流    量:  8000 m³
4. 夹层压力：6Kg
5. 出口压力：100Pa
二．成分
1. 成分：氢氟酸、一氧化碳、水
三．旋流除尘器技术参数：
1、外筒材质为厚度5mm的A3钢，外筒直径1070mm；
2、内桶为厚度10mm 的Ocr18ni19不锈钢，内筒直径970mm；
3、出口管、上盖、卸料口材质均为厚度10mm 的Ocr18ni19不锈钢；
4、夹层压力6kg/cm2；
5、连接口需现场定位后开孔焊接；
6、耐压试验46kg/cm2

