采购内容及技术要求
1、 采购内容： 
	序号
	名称
	规格型号
	数量（套）
	备注

	1
	乐雷LED投光灯
	25-RE-1WN-C.P1  220V/1W/4000K
	100 
	1.投标单位必须对工程现状预先勘察，对所投材料的安装条件充分了解。所投标材料必须能够满足现场安装条件。

	2
	乐雷LED投光灯
	25-RE-1WA-C.P1  220V/1W/3000K
	30
	


二、技术要求：
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三、其他说明

质保期：经采购单位验收合格后2年。

