2#振动筛筛体技术要求：(一台)

1、 生产能力：150-250吨/小时。

2、 筛板层数：一层。
3、 筛本体选用16Mn钢板，采用铆接工艺。
4、 倾角：200。

5、 振幅：7-8mm。

6、 筛板材料：聚氨酯（含刚性龙骨）。

7、 筛板孔径：Ø20mm圆孔。

8、 电机功率：18千瓦。

9、 振动器轴承：选用振动筛专用轴承。

10、 使用技术和工艺需满足冶金渣处理的使用要求。
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