全磁滚筒技术要求：(一套)

1、 适用带宽：B=800mm。

2、 磁滚筒直径：Ø500mm。
3、 磁滚筒长度：950mm。
4、 磁滚筒表面磁感应强度：430-450MT。
5、 滚筒材质：厚度5mm,不锈钢筒皮。
6、 选用电机：11kw、4级。

7、 减速型号：JZQ-400圆柱齿轮减速机。

8、 传动方式：电机、减速通过皮带轮、三角带，保证速比。

9、 连接方式：十字滑块联轴器。
10、 随机备件：电机及减速机安装底座，十字滑块联轴器1组，三角带1组。
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