附件1
采购内容及技术要求
一、采购内容
	序号
	产品名称
	数量（套）
	质保期
	交货期
	备注

	1
	315W陶瓷金卤灯光源及电器
	90套
	三年
	5天内
	成交供应商须提供中标品牌的有效授权证书，并提供生产厂商的3年质量保证函。


1、根据成交供应商的成交单价，按实际供货量结算。

2、成交供应商须提供所投品牌电器的3C认证证书。

3、成交供应商须提供所投品牌电器的CQC认证证书。

4、成交供应商须提供所投品牌电器的中国节能产品认证证书。

二、具体要求：
1. 315W陶瓷金卤灯光源技术要求：
	01
	电气安全
	符合GB7000.1-2007

及GB7000.203-2013
	须提供2017年1月1日以后国家级电光源检测机构出具的的检测报告

	02
	总流明输出
	≥36225lm
	

	03
	光效
	≥115lm/w
	

	04
	工作电流
	≤1.5A
	

	05
	电压范围
	AC160-270V
	

	06
	单灯功率因素
	≥0.98
	

	07
	显色指数
	88-92
	

	08
	色温
	4000K±200K
	

	09
	尺寸(mm)
	直径：50-55  长度：280-290
	

	10
	螺口
	E40
	

	11
	理论平均寿命（小时）
	≥20000
	

	12
	工作温度
	-30℃-+80℃
	


2. 电子镇流器技术要求：

	01
	损耗
	≤20W

	02
	防护等级
	IP20

	05
	理论寿命（小时） 
	≥30000

	04
	尺寸(mm)(L×W×H)
	210*110*50mm

	05
	功率因素
	≥0.99


三、产品参考外形图片：
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