
质量标准和要求
一、招标项目概况

1、 包钢集团固阳矿山有限公司2017年桥式起重机设备采购项目，为总包价（含设备费、运费、拆除及安装、办证等费、17%税、设备附属的楼梯走道等）招标。总包限价金额： 42万元。

2、本标段包括设备（通用型桥式起重机）、安装（拆除旧梁(含电葫芦)及安装新梁及电葫芦，制作并安装一部检修楼梯和维修走道）及办证（在该设备安装验收后提供包头市有资质单位出具的检验报告、使用登记证及注册登记表等全套手续原件）。

二、质量技术标准

1、供方提供需方合格的桥式起重机设备，桥式起重机的精确参数需以中标方来现场实际测量参数为准。

本技术要求适用于包钢集团固阳矿山有限公司双梁桥式起重机设备，对其制造、测试、供货、检验、性能保证、安装和售后服务等方面做出了要求。

投标方按照招标方提供参数进行设计，保证招标方整套系统正常运行。  

本技术规范书提出的技术要求并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应保证提供符合本技术规范书和工业标准，技术先进、成熟可靠，具有在设计和实际运行两方面，即性能接近或优于本工程、并已经实际运行两年以上的经验，满足环境保护要求的优质产品。

本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。
2、设备的设计、制造、检验、验收、包装和运输应符合以及适用的国家标准或行业标准的最新有效版本，适用但不限于下列： 
	标准号
	标准名称

	GB 3811—83  
	《起重机设计规范》

	GB 6067—85
	《起重机械安全规程》

	GB 5905-86 
	《起重机械试验规范和程序》

	JB/T7688.1-95
	《冶金起重机技术条件-通用要求》

	JB/T7688.15-95
	《冶金起重机技术条件-铸造起重机》

	GB 10183
	《桥式和门式起重机制造及轨道安装公差》

	GB/T14407-93
	《通用桥式和门式起重机司机室技术条件》

	GB 8918—88 
	《优质钢丝绳》

	GB 5972-1986  
	《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》

	GB/T699-88 
	《优质碳素结构钢技术条件》

	GB 8923  
	《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》

	GB 9286 
	《色漆和清漆漆膜的规划试验》

	JB 4315—86 
	《起重机电控设备》

	GBT 10051.13-2010
	《起重吊钩 第13部分：叠片式吊钩技术条件》


三、技术要求

1、 设备清单：

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	通用桥式起
重机
	QD10/5t-6.5m H=10m  A5
	1台
	司机室加遥控器两用，配备声光报警装置。

	供货服务范围：
1）车间长度：24米，包含旧双梁吊车和角钢式滑线的拆除及新的安装，旧吊车及滑线拆除并运到指定地点，新滑线采用单极安全滑触线（武汉德生品牌）三相四线制，配备滑线电源指示灯。
由于生产车间环境粉尘大，要求设备配套电机全部采用IP55防护等级，所有电器箱防护等级IP55。
整机全部采用ED型制动器。
随机备品备件供应：8吨三支链条吊具2米/根，8吨两支链条吊具2米/根。钢丝绳套16吨：2米一根，4米一根。
根据车间现场综合情况，制安一部检修楼梯，楼梯尺寸：宽800mm，高15米，中间设两步转向平台，楼梯两边设800高栏杆。厂房15米高处再制安一条维修走道，走道宽1.2米，长40米，两边设1米高护栏。投标方包含现场制作及安装，并含所有材料。
招标方提供滑线材料，投标方负责安装10吨电葫芦配套滑线，长度40米。
设备一次注油（润滑油品）由投标方负责。
质保期：两年。

	总预算：42万元整 


本次招标起重设备均为电控成套。


2、QD型通用桥式起重机

数量：1台；

能力：10/5t；

跨度：6.5m；

起升高度：10m；

工作级别：A5；

滑线：安全滑触线；

主钩起升速度：7.9m/min；

副钩起升速度：12.2m/min；

大车行走速度：44m/min；

小车行走速度：28m/min。

3、结构要求

主梁为焊接箱型梁结构，满载垂直静挠度≤S/800，满载自振频率≥2Hz。跨中上拱度=（0.9/1000～1.4/1000）S，最大上拱度值控制在跨中S/10的范围内。

沿主梁方向大车驱动侧布置维修走台，大车滑线侧安装检修吊笼。

4、材质要求

金属结构主要承载构件如主梁、端梁、小车架等材质均为Q235-B钢，非受力件如走台、栏杆等采用Q235-A钢。

钢丝绳为6W（19）优质线接触型，金属芯。

吊钩材料为优质碳钢锻制，韶关产，材质DG20，钩口有防止钢丝绳脱落的安全装置。

主要构件焊接采用CO2气体保护焊及埋弧焊，下料采用自动切割。焊缝坡口符合GB985和GB986标准，焊缝外部检查没有目测可见的明显缺陷。 

主梁翼缘板、腹板的对接焊缝X射线探伤时不低于GB3323标准中规定的Ⅱ级，超声波探伤不低于JB1152标准中规定的Ⅰ级，并提供探伤报告。

5、起升装置

主副起升卷筒为钢板焊接。

6、行走装置

大车运行为4轮驱动。

滑轮材质ZG230-450。

车轮材料ZG55，车轮轴材料45#钢。车轮踏面和轮缘内侧面硬度HB≥300～380，最小淬硬层深度20mm处硬度HB≥260，车轮踏面和轮缘内侧面上无铸造缺陷；

制动轮材质ZG340-640，表面热处理硬度HRC45－55，深2mm处硬度不低于HRC40；

7、电气装置

电动机为YZR型冶金级起重用三相异步电动机，额定电压380V，额定频率50HZ，绝缘等级F级，防护等级IP55。

8、保护装置

制动器为YWZ型液压推杆常闭式，当机构不工作时制动器闭合，机构工作时由松闸装置将制动器打开，起升机构制动安全系数不低于1.5。

大小车缓冲装置为聚氨酯缓冲器;

起升机构及大小车运行机构均装有限位开关，电路中设置有过载保护、零位保护、紧急开关、仓口门联锁开关、电铃提示等安全装置；

起升机构限位开关具有上、下限位功能，限位开关动作位置可任意调整；

起升机构配超载限制器，当起重量大于105%额定值时，超载限制器自动切断起升回路。
9、喷涂及焊接

重要金属结构件的材料均进行表面抛丸的除锈处理并达到GB8923中规定的Sa2
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级,其他构件达到Sa2级或St2级。
油漆标准符合GB9286标准，漆膜厚度为每层25～35μm，总厚度为75～105μm，漆膜附着力符合GB9286中的一级质量要求，油漆颜色为橘红色。
四、资料交付

1、资料交付
技术设计完成以后，中标方应将有关的技术资料，寄往委托方确认；
设备设计必须严格按照双方签署“技术协议”要求进行，如在设计中有与“技术协议”不相符的地方必须充分向委托方说明，并取得委托方的书面认可。
2、设计资料交付
中标方在合同执行时提供如下资料： 
设备合同签订后6天内，中标方提交以下资料（一式两份，用户单位、设计单位各一份，同时提供电子版本），设备安装图、吊点荷载、设备总图（包括外形尺寸和上下接口尺寸、用电负荷表及电气图纸等）、总重量；
资料经委托方确认和中标方盖章后方为有效。
3、随机资料交付
产品合格证、配套件合格证、配套件货物名册、检验记录。
产品说明书及操作维修手册，设备制造竣工图（含总装图、部件图、易损件图、标准件清单、电气图等资料）。以上资料6套，装订成册。
五、供货要求

1、供货商在中标后于按照需方要求在指定时限内，完成以上设备的安装与验收及办证等全部工作，使以上设备具备正常使用条件。 

2、货品如不符合需方现场使用要求，需方有权要求退货或换货；货品不符合合同约定的，需方有权扣除货品货款或退货，由此造成的损失由供货商承担。

3、本标段费用包括设备（通用型桥式起重机）、安装（拆除旧梁(含电葫芦)及安装新梁及电葫芦及制作安装一部检修楼梯和维修走道）及办证（在该设备安装验收后提供包头市有资质单位出具的检验报告、使用登记证及注册登记表等全套手续原件）。

4、中标方方应派有施工经验的专业技术人员前往施工现场进行安装、调试和试验。
5、随设备提供通用型桥式起重机总图、产品使用说明书及性能表（包括起重量、工作制度、起升高度、起升速度、运行速度、电机功率、减速器速比、供电要求等）等图纸、文件资料各三套。
六、价格及结算
1、价格：包含材料、设备费、装卸费、运输费、安装费（包括拆除旧设备费用）、办理特种设备使用证等全套手续费及税金（17%增值税）、劳动部门取证验收费等。 

2、结算：

（1）一票结算；

（2）付款方式：执行包钢集团固阳矿山有限公司财审部计划付款。

七、安全规定
1、供方在履行合同时，发生的安全事故全部由供方承担，需方不承担事故任何责任。
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包钢（集团）公司招标中心


