质量标准和要求
一、招标项目概况

包钢集团固阳矿山有限公司生产用托辊及托辊支架采购项目, 为单价招标。投标人须响应以下质量标准和要求。
二、采购数量及质量技术指标
	序号
	品名
	单位
	数量
	质量技术指标
	预估金额

	1
	托辊、托辊支架
	详见招标明细
	
	1）铁质托辊为高精度托辊专用高频焊管，生产标准高于GB13792-92较高级的要求，钢管的厚度满足强度和刚度要求。

2）陶瓷托辊的托辊轴使用高精度冷拔轴，具有足够的刚度和强度。

3）托辊无偏心并具有较高精度，其质量达到GB10595-89标准。
4）托辊轴承的密封采用防水、防尘的迷宫式结构，密封和润滑须够满足重载的要求。托辊轴头应设轴肩，以防辊子脱落。

5）托辊支架一般采用冲压成型工艺，并保证有足够的强度和刚度。
	30万


三、供货商的一般规定

(1)、付款方式能够响应包钢集团固阳矿山有限公司按财务计划付款 。  

(2)、具备少量物品单独随时供货的能力，在日常检修中，能够随叫随到；

四、交货地点及运输方式
1、交货地点：包钢集团固阳矿山有限公司所属各库房。

2、交货方式：按发标方生产实际需要量及时间供货；货品卸至机动供应部仓库保管员指定仓库。

3、运输方式：汽车运输。 

五、货品检验
货品检验：货到采购方仓库随即取样，供方应共同参加取样，如不参加即视为放弃提出异议的权利。

六、价格及结算
1、价格：包含材料及备件费、装卸费、运输费、税金（17%增值税）及各项杂费。 

2、结算：

（1）供货商按合格的实际供货数量开具17%的增值税发票。

（2）付款方式：执行包钢集团固阳矿山有限公司财审部计划付款

七、质量考核：

1、如出现下列情况之一的，招标方有权扣除货品货款或退货，由此造成的损失由供货商承担。

a、供货商所供货品不能满足现场使用要求的。

b、供货商所供货品不能满足招标方技术文件中质量技术指标要求的。

c、达不到三包要求的。

八、安全规定
1、中标方在签订合同时，应到发标方安全管理部门了解各项安全管理制度。

2、中标方在履行合同时，需进入发标方所属厂区，应遵守发标方的各项安全管理制度。

3、中标方在履行合同时，发生的安全事故全部由中标方承担，发标方不承担事故任何责任。
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包钢（集团）公司招标中心


