包钢采购中心滤布采购项目网上询价报价明细表

附件1：
报价清单（须在开始询价报价前作为报价附件上传）：

	品名
	规格型号
	技术标准与要求
	材质
	计量单位
	数量
	期限
	单价/
（元/条）
	总价/
（不含税包到承兑 元）
	交货日期
	交货地点
	使用单位
	备注

	滤布
	 3.3*46.9m
	PET（聚酯，改良型含贴氟龙）
	PET
	条
	2
	合同签订之日起至2017年12月31日（按买方通知送货）
	[bookmark: _GoBack]　
	　
	合同签订之日起至2017年12月31日（按买方通知送货）
	包钢厂区
	稀土钢炼铁厂
	不含税包到承兑价　

	
附件2：
烧结脱硫滤布技术参数

	型号
	DZ-PET-30

	材质
	PET（聚酯，改良型含贴氟龙）

	结构
	织网，1 1/2一层（一层半）

	规格
	3.3*46.9m

	定型
	热定型

	重量
	1310g、m2

	厚度
	1.8mm

	透气率（在200Pa下）
	9m3/m2 min、90L/dm2 min

	经线
	单丝0.5mm

	经线密度
	280.0根/10cm

	纬线
	单丝0.5mm和细沙（短纤纱）150tex

	纬线密度
	206.0根/10cm

	  抗拉强度
	　

	纵向抗拉强度
	255kn/m

	横向抗拉强度
	150kn/m

	轴向线
	单丝0.5mm

	轴向线密度
	280.0根/10cm

	圆周线
	单丝0.5mm和细沙（短纤纱）150tex

	圆周线密度
	206.0根/10cm

	开放面积
	1%

	  断裂时的伸长率
	　

	纵向
	60%

	横向
	45%

	  加载时的伸长率
	　

	10千牛顿/米
	1.10%

	20千牛顿/米
	1.60%

	50千牛顿/米
	3.90%

	孔隙面积
	47%

	     网孔      
	　

	纵向
	0.01mm

	横向
	0.14mm

	要求
	接头加盖布

	备注
	配有安装包







