附件1
采购内容及技术要求
一、采购材料：14.7W方形LED地砖灯

二、采购数量：20套

三、拦标单价：1850元
四、付款方式：乙方在规定时间内将全部货物运达到货地点且经甲方验收合格后，乙方提供金额为货物价格100%的增值税专用发票，经甲方审核无误60天内（日历天数）支付总价的50%；自开票日次月起第6个月的月底甲方支付总价的25%；自开票日次月起第12个月的月底甲方支付总价的20%，质保期（两年）结束后甲方支付总价的5%（质保金）；
五、备注：投标供应商需提供灯具配件的报价明细，以便于对灯具零星配件进行采购。

六、技术文件：
	灯具名称
	14.7W方形LED地砖灯

	灯具编号
	L3

	灯具类型
	设施类别
	设施类型
	灯具种类
	灯具形式
	光源种类
	光源功率
	色温
	光束角

	
	景观照明
	灯具
	地砖灯
	方形
	LED
	19W
	3000K
	/

	灯具编码
	02
	01
	19
	01
	01
	01

	详细参数
	灯具
	外形
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	预埋件尺寸
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	尺寸
	长度
	600mm
	宽度
	190mm

	
	
	材质
	灯具外壳
	密封玻璃表面、304不锈钢灯具外壳

	
	
	
	出光面
	钢化玻璃，表面磨砂，紫外线褪色处理。

	
	
	重量（含光源）
	kg

	
	
	引出线
	长度大于0.5米，出线头的方向必须不影响灯具的安装。

	
	
	便于安装
	提供符合现场安装条件的支架，且安装、维修方便。

	
	
	光源
	颗粒形式
	204颗粒，3528封装

	
	
	
	颗粒功率
	0.06W

	
	
	
	输入电压
	24V

	
	
	
	白光色温
	3000K

	
	
	
	彩光波长
	/

	
	
	
	显色指数
	大于70

	
	效果
	量照度要求
	表面亮度在20-25cd/m²

	
	驱动电源
	经济
	厂家根据现场安装条件优化使用方案，由设计方及业主最终确认

	
	
	型号
	厂家深化，设计确认
	3C认证
	必须提供


	
	
	输出属性
	恒压、可调节电压
	效率
	≥87%

	
	
	功率
	根据现场合理配置
	防护等级
	≥IP66

	
	
	尺寸
	厂家深化，设计确认
	电磁兼容
	合格

	
	控制
	静态无控制

	
	安规
	耐久性试验（大于100W 需满足）
	合格

	
	
	接地措施（220V 需满足）
	合格

	
	
	外部接线
	合格

	
	
	潮湿后的绝缘电阻和电气强度
	合格

	
	
	防护等级
	IP67

	
	可靠性
	将待检测样品置于温度85°C，相对湿度85%的试验箱中，实验时间为240小时，试验期间给样品以额定电压正常供电，试验后样品无失效且光衰小于5%。

	备注
	本灯具用于维修，中标单位需现场查勘，灯具外观必须与现场一致。


