红梅公园（红梅阁）照明提升工程灯具技术文件
一、灯具清单
	序号
	编号
	灯具编码
	灯具名称
	数量
	单位
	安装
位置
	品牌

	01
	DEWW5
	020102030104
	50W方形LED投光灯(3000K)
	4
	套
	一层
洗墙
	飞利浦

	02
	LESW1
	020102010102
	18W线性LED投光灯(3000K)
	37
	套
	一层
洗墙
	飞利浦

	03
	DEHW2
	020102020109
	20W圆形LED投光灯（3000K）
	18
	套
	斗拱
葫芦
	广州胜亚

	04
	DESM1
	0201180103
	9W LED瓦垄灯（2500K）
	73
	套
	瓦片灯
	南京基恩

	05
	DEVW2
	020102010136
	14W线形LED T5管投光灯（3000K）
	28
	套
	二层
内透
	飞利浦


备注：
1.成交供应商须提供品牌生产企业出具的有效授权证书，并提供制造厂商的的质量保证函。
2.编号01、02、03、04灯具配置可调节输出电压的集中供电驱动电源，可调节灯具的输入电压及亮度。 
二、一般通则要求
1． 中标后，所有灯具按规定提供灯具实样一款，经设计方、采购单位目视检验最终确认后，才能按照灯具订单批量提供灯具，并提供灯具安装说明书。
2． 中标后灯具供应阶段，投标人确定的灯具抽样送国家权威机构检测。
3． 投标报价含控制设备（含控制线、光纤等）、安装支架等实现效果所必须的所有附件，实现照明效果的要求。
4． 本次投标报价包含本技术文件所陈述的所有内容。包括：灯具、光源、电器、引出线、防盗框、防眩光格栅、防眩光遮罩、线性投光灯的桥架及支架、灯具安装支架、螺杆、螺栓等。
5． 中标单位踏勘现场，根据灯具安装条件，深化桥架等零配件的设计，由设计方、采购单位最终确认。桥架及其支架必须使用304/2B不锈钢材质，桥架壁厚不小于1mm，桥架支架壁厚不小于3mm，报价含在灯具中。
6． 安全要求：符合GB7000.1及GB 7000.203 等技术标准的要求。
7． 电磁兼容要求：灯具的无线电骚扰特性应符合GB 17743的要求。
8． 外形尺寸：标明尺寸区间的（例如：有≥、≤、±、~符号的），灯具尺寸在要求范围内为满足要求；未标明尺寸区间的，灯具尺寸(长度除外)上下浮动10%为满足要求。 
9． 外观质量：灯具的表面应光滑，以防污物堆积和便于清洗;无损伤、变形、涂层剥落，玻璃罩应无气泡、明显划痕和裂纹等缺陷。
10． 材料要求：
1) 灯具材质若要求为不锈钢，必须采用304/2B不锈钢标号；若要求为铝材，必须采用高镁防锈3404标号或同等、优于该材料。
2) 灯具所采用的电线(缆)、LED和其他电子部件均应符合相应的国家标准或行业标准的规定要求。
3) 灯具密封圈需采用抗老化硅橡胶圈或同等、优于上标准。应耐温、耐老化和耐道路上可能出现的腐蚀性气体，并应方便更换。灯具密封若采用灌胶形式，灌胶材料必须采用有机硅胶或同等、优于以上标准。 
4) 灯具的插销、铰链、螺钉和其他外部构件应用304/2B不锈钢或高镁防锈3404铝合金，其安装构件应不受混凝土的化学反应腐蚀。膨胀管、膨胀螺栓（含螺栓、胀管、平垫圈、弹簧垫和六角螺母等）必须采用不锈钢304/2B材料，且不受混凝土的化学反应腐蚀。
11． 结构要求
1) 灯具应安装方便，灯具出线方式不能影响现场安装。投光类灯具安装角度应能灵活调节。灯具应有特设的导线出(入)口密封装置。
2) 灯具内应有电源接线端子，外部接线和内部接线穿过硬质材料时应有保护措施。
3) 灯具应配备一个耐温度骤变、废气、烟雾和其他化学物质的钢化玻璃罩。
12． 耐腐蚀性：灯具应具有良好的耐腐蚀性能；灯具上的油漆部件，涂层应符合QB/T 1551（《灯具油漆涂层》国家标准）中II类（恶劣的使用环境，如含有工业废气或盐分，潮湿的使用场所）使用条件的要求；灯具上的电镀或化学覆盖件，覆盖层应符合QB/T3741（《灯具电镀、化学覆盖层》轻工行业标准）中Ⅲ类（严酷的使用条件，如空气中含有工业废气或盐分潮湿的环境）使用条件的要求。灯具灯体材质表面应有耐腐蚀、抗破坏处理手段，处理工艺需达10年使用寿命。

三、LED灯具要求
1． 光源要求
1) LED单色芯片的色差必须符合下表的要求。
	序号
	色温/色彩
	偏差
	备注

	1
	2200K
	±100K
	Amber

	2
	2700K
	
	Yellow

	3
	3000K
	
	Warm

	4
	4000K
	±200K
	Medium

	5
	5000k
	
	Cool

	6
	6700K
	±350K
	D65(国际标准白)

	7
	625nm
	±10nm

	Red

	8
	530nm
	
	Green

	9
	475nm
	
	Blue

	10
	RGB/RGBW/RGBWA
W:4000K±200K
	
	Hue

	11
	RGB/RGBW/RGBWA
W:3000K±100K
	
	


2) LED颗粒应满足拥有LM-80认证，颗粒寿命不低于5万小时。
3) 该类灯具的主要原材料光源封装颗粒品牌应推荐在CREE、LUMILEDS、OSRAM范围内。
2． 灯具要求
1) 灯的初始光通量（灯具入库或到达安装现场的时间点）可由制造商或销售商标称，但其实测值不得低于标称值的95%，不得高于标称值的105%。
2) 所有投光类灯具必须配置防眩光挡板，避免炫光和光污染。由中标单位深化，采购单位确认。所有LED线性投光灯（技术文件详细表格中含“桥架及支架”参数项的灯具）必须配置桥架和桥架支架，报价含在灯具中。
3) 所有LED灯具外壳温度满载负荷两小时候后，温度升高不大于30℃。现场安装后抽检灯具的外壳温度。芯片引脚满载两小时后，温度升高不大于60℃。
4) 所有LED灯具引出线线径不小于1.0平方毫米，相线零线的颜色必须有明显区别。控制线采用专用RS485超五类屏蔽总线。接头必须具有防水措施、连接方便易操作。
5) 有针对感应雷击及静电的专用防护元件，器件性能符合IEC61000-4-4（电磁兼容-第4-4部分:试验和测量技术-电快速瞬变脉冲群抗扰度试验）的检测标准。
3． 开关电源要求
1) 普通恒压恒流源驱动电源品牌限定使用“台湾明纬”、“茂硕”、“英飞特”；可调节电压的驱动电源推荐使用“三鑫虹”品牌。
2) 普通恒压恒流源驱动电源需满足下列3）-9）条。可调节电压的驱动电源需满足下列第10）条的要求。
3) 灯具详细参数输入电压标明为220V的灯具为内置驱动电源。灯具详细参数输入电压标明为12V、24V、36V的灯具为外置驱动电源集中供电。
4) 电源必须符合国家相关标准。小于100W的灯具必须配置恒压驱动电源。所有LED灯具必须结合现场安装条件配置适当的防水驱动电源（含内置电源），电源功率及数量由设计单位及业主根据现场安装条件确定，电源的价格含在灯具总价中。电源数量不作为影响灯具价格的因素。根据具体灯具要求配置内置或外置。该电源必须为灯具标配，不得随意更换。所有电源功率因数不小于0.9。
5) 外置驱动电源、内置外露驱动电源应考虑一体式防水和散热。
6) 单颗芯片功率不小于1W的大功率LED灯具电源要有过载过压短路保护，自动温控保护。
7) 外置电源集中供电时，所提供的电源必须满足现场实际安装需要，每个电源的功率根据现场条件，由设计及业主确定。
8) 外置驱动电源：输入交流电压220VAC，输出直流电压12V/24V/36V恒压（以技术文件为准）；输入输出引出线长不低于0.3米。防护等级IP67。防雷等级线对线4KV、线对地6KV。无风扇设计，自然风冷。功率小于36W的驱动电源效率不低于85%，功率大于36W的驱动电源效率不低于90%，有短路、过电流、过电压、过温度保护。功率因素不小于90%	，安规和电磁兼容符合相关国家、国际标准。
9) 外置驱动电源在电源箱内设置数量3~6个，在干燥、潮湿、淋雨环境下工作温度为-20℃~+60℃，潮湿环境为20~90%RH，质保期不小于5年。
10）可调节电压的驱动电源：电箱式智能电源。调节灯具发光亮度；解决长距离拉线所产生的压降问题。用电更安全，集中式供电，规范工程布线。电箱式结构，安装方便，无需额外安装电箱或防雨装置；双冷式对流散热结构，大幅度提升散热效率及产品寿命，安全稳定；电箱式结构以及内设缓风风道，更适用于恶劣环境：如沿海多台风地带、东北等多雨雪地带、沙尘暴地区、高山森林地区（蚊虫等）。智能调压、调光功能，适用于LED标识标牌、广告灯箱、大型户外亮化工程及照明工程。保护功能齐全：2-5秒的延时检测保护、短路保护、过载保护、过热保护等。能最大限度的减少发光源因通电瞬间输出的电压突变所造成的光衰及死灯。产品输出功率规格：450W / 550W/650W / 1000W / 1200W / 2000W；产品输出电压：带调压功能：9V-16V / 17-27V / 30-39V 等。在干燥、潮湿、淋雨环境下工作温度为-20℃~+60℃，可调节电压的驱动电源质保期不小于5年。
4． 控制系统要求
1) 有变化要求的LED灯具一律采用DMX512/1990或者DMX512-A标准控制协议系统，或者兼容于上述协议。
2) 信号传输方式：控制器联机信号接口和信号传输协议是TCP/IP。
3) 通讯保护功能：控制设备必须具备浪涌抑制保护的功能，静电抑制保护功能，过压、短路、过温保护功能和斜率、空闲保护功能。
4) LED动态灯具，动态的速率可调，可缓慢连续变化也可跳变。芯片亮度可从0%-100%变化。有变化要求的LED灯具灰度级别必须达到256*256*256位灰度。灰度刷新频率不小于1000HZ。彩色的LED灯具必须发出1670万种真彩色。实现全场景同步色彩渐变及追光等各种动感色彩效果，色彩过渡要平稳、圆润，色彩还原要求逼真、细腻、自然。
5) 控制端口到第一套灯具的通信距离不小于100米。
6) 控制系统要具有在温度为-20℃至55℃，相对湿度0%至80%且无人值守的环境下长期稳定工作的能力。
四、技术标准
所有标准均以最新版本为准。
GB7000.1灯具 第1部分：一般要求与试验
GB7000.203灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具
GB7000.7投光灯具安全要求
GB7000.10固定式通用灯具安全要求
GB 4208外壳防护等级（IP代码）
GB17743电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法
GB17625.1电磁兼限值谐波电流发射限值容
GB/T18595一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求
GB l7625.1电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)
QB/T1551灯具油漆涂层
QB/T3741灯具电镀、化学覆盖层
以及相关的灯具的现行的国家规范和标准。
[bookmark: _Toc469839264]未标注公差，按照GB-T1804的精度C级别标准执行，其中安装公差和位置公差按照精度M级别标准执行。
五、桥架技术通则
1.产品的技术标准：
所有标准均以最新版本为准。
《电控配电用电缆桥架》（JB/T 10216 ）
《半圆头方颈螺栓》（GB/T 12）
《色漆和清漆 漆膜的划格试验》（GB/T 9286）
《不锈钢冷轧钢板和钢带》（GB/T 3280）
《金属材料弯曲试验方法》（GB/T 232）
《钢结构工程施工质量验收规范》 （GB502051）
《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》 (GB/T 3098.60)
2.主要材料
1）主结构材质采用304/2B不锈钢,钢材应符合国标GB/T 3280《不锈钢冷轧钢板和钢带》中规定质量技术标准,并随附不锈钢生产厂家“产品质量证明书”，板材厚度公差应符合国标GB/T 3280《不锈钢冷轧钢板和钢带》中的规定,并具有冷弯试验合格保证:
(1)钢材的屈服强度实测值应不小于205N/mm2;
(2)钢材应有明显的屈服台阶,且延伸率不应小于40%;
(3)钢材应有良好的焊接性和合格的冲击韧性。
2）支吊架（托臂、立柱、吊架）材质采用304/2B不锈钢材料，应符合国标GB/T 3280《不锈钢冷轧钢板和钢带》中的规定。
3）标准件使用不锈钢材料，应符合国标GB/T 3098.6《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》中的规定。
4）主体展开面积＜30㎝的为线槽；主体展开面积≥30㎝的为桥架。
3.加工工艺要求
1）采用氩弧焊焊接工艺,焊接要求应符合国家现行有关标准的规定。
2）采用角焊缝,焊缝质量等级为三级,要求焊接表面不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、焊瘤及弧坑等缺陷,焊缝应均匀,焊缝边缘应圆滑过渡到母材;焊缝质量等级应符合现行国家标准<<钢结构工程施工质量验收规范>>GB50205的规定。
3）表面喷塑处理：
(1)喷塑涂层外观表面光滑,平整,无露铁,桔皮,细小颗粒和缩孔等涂装缺陷；
(2)喷塑表面涂层平均厚度应达到55μm以上；
(3)喷塑涂层的附着力应达到GB/T 9286-1998 规定的0 级要求。
[bookmark: OLE_LINK186]4.运输
电缆桥架在运输过程中不能受到机械损伤，应有避免强烈撞击和避免直接淋雨、雪的措施。吊装时应注意起吊位置，裸件运输时桥架之间的空间应有相应的衬垫物，衬垫物最好选用半软垫，以避免电缆桥架的形位变形。






	灯具名称
	50W方形LED投光灯（3000K）

	灯具编号
	DEWW5

	灯具类型
	设施类别
	设施类型
	灯具种类
	灯具形式
	光源种类
	光源功率
	色温
	光束角

	
	景观照明
	灯具
	投光灯
	方形
	LED
	50W     
	3000K
	  40-90°

	灯具编码
	02
	01
	02
	03
	01
	04

	详细参数
	灯具
	外形
（仅供参考）
	

	
	
	尺寸
	长度（L）
	230mm-280mm
	宽度（W1）
	100mm-120mm

	
	
	
	高度（H1)
	190mm-210mm
	宽度（W2）
	60mm

	
	
	
	高度（H2)
	155mm
	
	

	
	
	材质
	灯具外壳
	氧化铝型材灯体,绝缘阻燃硅胶填充（防水、防火、抗紫外线）一体成形。

	
	
	
	出光面
	8mm厚钢化玻璃

	
	
	外壳颜色
	RAL 8017，灯具可见时，与被照面颜色一致

	
	
	引出线
	长度大于0.5米，出线头的方向必须不影响灯具的安装。

	
	
	便于安装
	提供符合现场安装条件的支架，且安装、维修方便。

	
	
	光源
	颗粒形式
	╱

	
	
	
	颗粒功率
	颗粒总功率≥42W

	
	
	
	输入电压
	DC24V

	
	
	
	相关色温
	3000K

	
	
	
	彩光波长
	╱

	
	
	
	显色指数
	≥80

	
	光学
	光束
扩散角
	40°-90°
	半峰发散角
	根据效果配置

	
	
	最大光强
	╱
	配光要求
	对称配光

	
	光效
	根据灯具实验室检测结果得出ies配光文件，使用DIALUX照明设计软件进行照明场景建模，计算出被照的平均亮度及亮度均匀性（被照面的模拟尺寸，最小亮度计算位置，灯具端暗斑区域须纳入平均照度计算面积）

	
	
	灯具光效≥80lm/W

	
	
	被照面高度
	5米
	被照面宽度
	2.5米

	
	
	反射率
	0.4
	灯具外沿距被照面
	2米

	
	
	维护系数
	0.7
	遮光板
	需结合现场配置

	
	
	亮照度要求
	平均亮度(cd/m2)
	≥20

	
	
	
	中心亮度(cd/m2)
	≥1

	
	
	
	均匀性
	≥0.1

	
	
	效果质量
	暗斑高度(m)
	╱

	
	
	效果优先
	当“光效”与“光学”矛盾时，以“光效”为准

	
	驱动电源
	经济
	厂家根据现场安装条件优化使用方案，由设计方及业主最终确认

	
	
	型号
	厂家深化，设计确认
	3C认证
	必须提供

	
	
	输出属性
	可调节电压
	效率
	≥90%

	
	
	功率
	根据现场合理配置
	防护等级
	IP67

	
	
	尺寸
	厂家深化，设计确认
	电磁兼容
	合格

	
	
	供电半径
	50-100米

	
	控制系统
	无控制，静态。

	
	安规检测
	耐久性试验（大于100W 需满足）
	╱

	
	
	接地措施（220V 需满足）
	╱

	
	
	外部接线
	合格

	
	
	潮湿后的绝缘电阻和电气强度
	合格

	
	
	防护等级
	≥IP65

	
	可靠性
	将待测样品置于温度85℃，相对湿度85%的试验箱中，试验时间为240小时，
试验期间给样品以额定电压正常供电，实验后样品无失效且光衰小于5%。

	
	
	

	备注
	投标报价含上述所有附件。








	灯具名称
	18W 线形LED投光灯(3000K)

	灯具编号
	LESW1

	灯具类型
	设施类别
	设施类型
	灯具种类
	灯具形式
	光源种类
	光源功率
	色温
	光束角

	
	景观照明
	灯具
	投光灯
	线形
	LED
	18W   3000K
	45°- 60°

	灯具编码
	02
	01
	02
	01
	01
	02
	——

	详细参数
	灯具
	外形
（仅供参考）
	

	
	
	尺寸
	长度(L)
	1000mm
	遮光板
	厂家深化，业主确认

	
	
	
	宽度(W)
	≤35mm
	含支架宽度
	≤45mm

	
	
	
	高度(H)
	≤45mm
	含支架高度
	≤80mm

	
	
	材质
	灯具外壳
	氧化铝型材灯体,绝缘阻燃硅胶填充（防水、防火、抗紫外线）一体成形。

	
	
	
	出光面
	4mm厚钢化玻璃

	
	
	外壳颜色
	RAL 7004，灯具可见时，与被照面颜色一致

	
	
	引出线
	长度大于0.5米，出线头的方向必须不影响灯具的安装。

	
	
	便于安装
	提供符合现场安装条件的支架，且安装、维修方便。

	
	
	光源
	颗粒形式
	贴片

	
	
	
	颗粒功率
	颗粒总功率18W

	
	
	
	输入电压
	DC24V

	
	
	
	相关色温
	3000K

	
	
	
	彩光波长
	——

	
	
	
	显色指数
	≥70

	
	光学
	光束扩散角
	45°- 60°
	半峰发散角
	根据效果配置

	
	
	最大光强
	——
	配光要求
	对称配光

	
	光效
	根据灯具实验室检测结果得出ies配光文件，使用DIALUX照明设计软件进行照明场景建模，计算出被照的平均亮度及亮度均匀性（被照面的模拟尺寸，最小亮度计算位置，灯具端暗斑区域须纳入平均照度计算面积）

	
	
	灯具光效≥60lm/W.

	
	
	被照面高度
	3米
	被照面宽度
	1米

	
	
	反射率
	0.4
	灯具外沿距被照面
	1米

	
	
	维护系数
	0.7
	遮光板
	需结合现场配置

	
	
	亮照度要求
	平均亮度(cd/m2)
	≥12

	
	
	
	中心亮度(cd/m2)
	≥3

	
	
	
	均匀性
	≥0.25

	
	
	效果质量
	暗斑高度(m)
	≤0.05米

	
	
	混光要求
	灯具连续安装，灯与灯之间亮度与灯具中心亮度比≥90%

	
	
	效果优先
	当“光效”与“光学”矛盾时，以“光效”为准

	
	驱动电源
	经济
	厂家根据现场安装条件优化使用方案，由设计方及业主最终确认

	
	
	型号
	厂家深化，设计确认
	3C认证
	必须提供

	
	
	输出属性
	可调节电压
	效率
	≥90%

	
	
	功率
	根据现场合理配置
	防护等级
	IP67

	
	
	尺寸
	厂家深化，设计确认
	电磁兼容
	合格

	
	
	供电半径
	50-100米

	
	控制系统
	无控制，静态。

	
	安规检测
	耐久性试验（大于100W 需满足）
	——

	
	
	接地措施（220V 需满足）
	——

	
	
	外部接线
	合格

	
	
	潮湿后的绝缘电阻和电气强度
	合格

	
	
	防护等级
	≥IP65

	
	可靠性
	将待测样品置于温度85℃，相对湿度85%的试验箱中，试验时间为240小时，
试验期间给样品以额定电压正常供电，实验后样品无失效且光衰小于5%。

	
	
	

	桥架
及
支架
	深化设计
	由厂家踏勘现场根据安装环境深化设计，设计方及业主确认,长度与灯具等长。

	
	通则
	必须满足“桥架技术通则”的要求。

	
	桥架 
	材质
	304/2B不锈钢
	厚度
	1mm

	
	
	颜色
	与安装环境一致
	表面肌理
	——

	
	支架
	材质
	304/2B不锈钢
	厚度
	3mm

	
	附件
	含安装所需的所有附件，包含螺丝、螺帽、垫片等，所有附件均为不锈钢材质

	备注
	投标报价含上述所有附件。





	灯具名称
	20W 圆形LED投光灯(3000K)

	灯具编号
	DEHW2

	灯具类型
	设施类别
	设施类型
	灯具种类
	灯具形式
	光源种类
	光源功率
	色温
	光束角

	
	景观照明
	灯具
	投光灯
	圆形
	LED
	20W     
	3000K
	   20°-40°

	灯具编码
	02
	01
	02
	02
	01
	09

	详细参数
	灯具
	外形
（仅供参考）
	

	
	
	尺寸
	宽度（W）
	150-180mm
	直径（φ）
	105-115mm

	
	
	
	高度
(含支架）H
	180-210mm
	出光面直径（φ1）
	90mm-100mm

	
	
	材质
	灯具外壳
	氧化铝型材灯体,绝缘阻燃硅胶填充（防水、防火、抗紫外线）一体成形。

	
	
	
	出光面
	8mm厚钢化玻璃

	
	
	外壳颜色
	黑色，灯具可见时，与被照面颜色一致

	
	
	引出线
	长度大于0.5米，出线头的方向必须不影响灯具的安装。

	
	
	便于安装
	提供符合现场安装条件的支架，且安装、维修方便。

	
	
	光源
	颗粒形式
	——

	
	
	
	颗粒功率
	颗粒总功率≥15W

	
	
	
	输入电压
	DC24V

	
	
	
	相关色温
	3000K±200K

	
	
	
	彩光波长
	——

	
	
	
	显色指数
	≥80

	
	光学
	光束
扩散角
	20°-40°
	半峰发散角
	根据效果配置

	
	
	最大光强
	——
	配光要求
	对称配光

	
	光效
	根据灯具实验室检测结果得出ies配光文件，使用DIALUX照明设计软件进行照明场景建模，计算出被照的平均亮度及亮度均匀性（被照面的模拟尺寸，最小亮度计算位置，灯具端暗斑区域须纳入平均照度计算面积）

	
	
	灯具光效≥80lm/W.

	
	
	被照面高度
	6米
	被照面宽度
	0.5米

	
	
	反射率
	0.4
	灯具外沿距被照面
	0.15米

	
	
	维护系数
	0.7
	遮光板
	需结合现场配置

	
	
	亮照度要求
	平均亮度(cd/m2)
	≥15

	
	
	
	中心亮度(cd/m2)
	≥1

	
	
	
	均匀性
	≥0.1

	
	
	效果质量
	暗斑高度(m)
	——

	
	
	效果优先
	当“光效”与“光学”矛盾时，以“光效”为准

	
	驱动电源
	经济
	厂家根据现场安装条件优化使用方案，由设计方及业主最终确认

	
	
	型号
	厂家深化，设计确认
	3C认证
	必须提供

	
	
	输出属性
	可调节电压
	效率
	≥90%

	
	
	功率
	根据现场合理配置
	防护等级
	IP67

	
	
	尺寸
	厂家深化，设计确认
	电磁兼容
	合格

	
	
	供电半径
	50-100米

	
	控制系统
	无控制，静态。

	
	安规检测
	耐久性试验（大于100W 需满足）
	——

	
	
	接地措施（220V 需满足）
	——

	
	
	外部接线
	合格

	
	
	潮湿后的绝缘电阻和电气强度
	合格

	
	
	防护等级
	≥IP65

	
	可靠性
	将待测样品置于温度85℃，相对湿度85%的试验箱中，试验时间为240小时，
试验期间给样品以额定电压正常供电，实验后样品无失效且光衰小于5%。

	
	
	

	备注
	投标报价含上述所有附件。













	灯具名称
	9W LED瓦垄灯（2500K）

	灯具编号
	DESM1

	灯具类型
	设施类别
	设施类型
	灯具种类
	灯具形式
	光源种类
	光源功率
	色温
	光束角

	
	景观照明
	灯具
	瓦垄灯
	LED
	9W  
	2500K
	15°

	灯具编码
	02
	01
	18
	01
	03

	详细参数
	灯具
	外形
（仅供参考）
	

	
	
	尺寸
	宽度（W）
	30-40mm
	高度(H)
	90mm-105mm

	
	
	
	弧度（R)
	灯具的弧度及尺寸必须与现场瓦片匹配。

	
	
	材质
	灯具外壳
	氧化铝型材灯体,绝缘阻燃硅胶填充（防水、防火、抗紫外线）一体成形。

	
	
	外壳颜色
	黑色，灯具可见时，与被照面颜色一致。

	
	
	引出线
	长度大于0.5米，出线头的方向必须不影响灯具的安装。

	
	
	便于安装
	提供符合现场安装条件的支架，现场无须打孔固定，成串出厂，且安装、维修方便。两侧搭钩发卡式直接卡装，通过顶部三个螺钉高矮调整灯具的投射角度。

	
	
	光源
	颗粒形式
	——

	
	
	
	颗粒功率
	颗粒总功率9W

	
	
	
	输入电压
	DC24V

	
	
	
	相关色温
	2500K

	
	
	
	彩光波长
	——

	
	
	
	显色指数
	≥70

	
	光学
	光束扩散角
	15°
	半峰发散角
	根据效果配置

	
	
	最大光强
	——
	配光要求
	对称配光

	
	光效
	根据灯具实验室检测结果得出ies配光文件，使用DIALUX照明设计软件进行照明场景建模，计算出被照的平均亮度及亮度均匀性（被照面的模拟尺寸，最小亮度计算位置，灯具端暗斑区域须纳入平均照度计算面积）

	
	
	灯具光效≥60lm/W.

	
	
	被照面高度
	6米
	被照面宽度
	0.5米

	
	
	反射率
	0.4
	灯具外沿距被照面
	0.15米

	
	
	维护系数
	0.7
	遮光板
	需结合现场配置

	
	
	亮照度要求
	平均亮度(cd/m2)
	≥10

	
	
	
	中心亮度(cd/m2)
	≥1

	
	
	
	均匀性
	≥0.1

	
	
	效果质量
	暗斑高度(m)
	——

	
	
	效果优先
	当“光效”与“光学”矛盾时，以“光效”为准

	
	驱动电源
	经济
	厂家根据现场安装条件优化使用方案，由设计方及业主最终确认

	
	
	型号
	厂家深化，设计确认
	3C认证
	必须提供

	
	
	输出属性
	可调节电压
	效率
	≥90%

	
	
	功率
	根据现场合理配置
	防护等级
	IP67

	
	
	尺寸
	厂家深化，设计确认
	电磁兼容
	合格

	
	
	供电半径
	50-100米

	
	控制系统
	无控制，静态。

	
	安规检测
	耐久性试验（大于100W 需满足）
	——

	
	
	接地措施（220V 需满足）
	——

	
	
	外部接线
	合格

	
	
	潮湿后的绝缘电阻和电气强度
	合格

	
	
	防护等级
	≥IP65

	
	可靠性
	将待测样品置于温度85℃，相对湿度85%的试验箱中，试验时间为240小时，
试验期间给样品以额定电压正常供电，实验后样品无失效且光衰小于5%。

	
	
	

	备注
	投标报价含上述所有附件。












	灯具名称
	14W 线形LED T5管投光灯(3000K)

	灯具编号
	DEVW2

	灯具类型
	设施类别
	设施类型
	灯具种类
	灯具形式
	光源种类
	光源功率
	色温
	光束角

	
	景观照明
	灯具
	投光灯
	线形
	LED
	14W    3000K
	——

	灯具编码
	02
	01
	02
	01
	01
	36
	——

	详细参数
	灯具
	外形
（仅供参考）
	              
                  
              

	
	
	尺寸
	长度（L）
	1240mm
	±1mm
	宽度（W）
	≤27mm

	
	
	
	高度（H）
	≤39mm
	
	

	
	
	材质
	灯具外壳
	PVC材料，整灯一体。

	
	
	
	出光面
	采用抗紫外磨砂加强聚碳酸酯PMMA材料挤压成形。端盖采用抗紫外UV磨砂聚碳酸酯PC材料。

	
	
	外壳颜色
	RAL 7004，灯具可见时，与被照面颜色一致

	
	
	转向连接线
	长度大于0.5米，插接头的方向必须不影响灯具的安装。

	
	
	便于安装
	灯与灯之间可无缝插接，并提供符合现场安装条件的支架，且安装、维修方便。

	
	
	光源
	颗粒形式
	——

	
	
	
	颗粒功率
	颗粒总功率≥13.6W

	
	
	
	输入电压
	AC220V

	
	
	
	相关色温
	3000K

	
	
	
	彩光波长
	——

	
	
	
	显色指数
	≥70

	
	光学
	半峰发散角
	≥80°

	
	光效
	总光通量1100lm，灯具光效≥78lm/W。

	
	驱动电源
	经济
	厂家根据现场安装条件优化使用方案，由设计方及业主最终确认

	
	
	型号
	厂家深化，设计确认
	3C认证
	必须提供

	
	
	输出属性
	内置恒流
	效率
	≥90%

	
	
	功率
	——
	防护等级
	IP67

	
	
	尺寸
	厂家深化，设计确认
	电磁兼容
	合格

	
	控制系统
	无控制，静态。

	
	安规检测
	耐久性试验（大于100W 需满足）
	——

	
	
	接地措施（220V 需满足）
	合格

	
	
	外部接线
	合格

	
	
	潮湿后的绝缘电阻和电气强度
	合格

	
	
	防护等级
	≥IP54

	备注
	投标报价含上述所有附件。


[bookmark: _GoBack]
1

image1.png
w1





image2.jpeg
F=4

FwH

bz




image3.png
— W— @ ——




image4.png




image5.jpeg
=3

=

-~

—w— —o—

Iy O




image6.png
ML PTSLEDZARAT
R
e 1 X
BT REFHETE
FRWE: 348 65H 9
Ry L N 2 R (e R
BRY: KW EE RE2IMM SE34MM ipdieh penil
R PIRISIRES BHRERAE1Y,
LA
T{ReEE: 220-240~50/60Hz
SR~ 3 AR
N, BRI b L
AT R IS, 5. SR, T5H% .




