项目内容及要求
一、采购内容

发光字制作工程

云计算基地发光字制作安装工程（一）：

	（总长：19米  中文字：3m*3m  英文字：1m*0.6m）

	　
	名称
	工艺材质说明
	尺寸
	单位
	数量

	1
	云计算基地+英文字母
	3mm厚铝板、表面烤漆LED点阵发光字，字厚8cm  光源：蓝景，LED光源点距2.5cm
	3.0*3.0*5+1.0*18
	平方
	63

	2
	钢架
	12#国标镀锌槽钢（底部框架）
	（19.8*2+3*10）*1.05*12.059
	公斤
	881.27

	
	
	5#*4国标镀锌角钢（字的框架）
	334.4*1.05*3.059
	公斤
	1074.08

	3
	框架制作费
	高空作业
	19.8*5.5
	平方
	108.9

	4
	防水
	坡面找平水泥墩，预埋件
	　
	项
	1

	5
	防水线盒
	　
	　
	个
	25

	6
	电源
	发光字电源（台湾明纬）
	　
	只
	18

	7
	控制电箱
	发光字时控器、触保、接触器等
	　
	项
	1

	8
	电线（主线）
	电线BVR10平 江南电缆 100m
	　
	米
	100

	9
	电线（辅线）
	电线BVR4平 江南电缆200m
	　
	米
	200

	10
	线管
	穿线软管
	　
	米
	200

	11
	安装辅料
	焊条、切割片等
	　
	项
	1

	12
	防锈漆
	底漆，面漆
	　
	项
	1

	13
	发光字安装、调试
	　
	　
	平方
	63

	14
	运输
	字、钢材
	　
	项
	1

	15
	汽吊
	120t（楼体高度高，材料汽吊、发光字安装）
	　
	项
	1


云计算基地发光字制作安装工程（二）：

	（总长：19米  中文字：3m*3m  英文字：1m*0.6m）

	　
	名称
	工艺材质说明
	尺寸
	单位
	数量

	1
	云计算基地+英文字母
	3mm厚铝板、表面烤漆LED点阵发光字，字厚8cm  光源：蓝景，LED光源点距2.5cm
	3.0*3.0*5+1.0*18
	平方
	63

	2
	钢架
	12#国标镀锌槽钢（底部框架）
	（19.8*2+3*8）*1.05*12.059
	公斤
	805.3

	
	
	5#*4国标镀锌角钢（字的框架）
	366.5*1.05*3.059
	公斤
	1171.18

	
	
	10mm连接钢板
	0.25*0.25*16*1.05*78.5
	公斤
	84.43

	3
	框架制作费
	高空作业
	19.8*6.8
	平方
	134.64

	4
	防水
	坡面找平水泥墩，预埋件
	　
	项
	1

	5
	防水线盒
	　
	　
	个
	25

	6
	电源
	发光字电源（台湾明纬）
	　
	只
	18

	7
	控制电箱
	发光字时控器、触保、接触器等
	　
	项
	1

	8
	电线（主线）
	电线BVR10平 江南电缆 100m
	　
	米
	100

	9
	电线（辅线）
	电线BVR4平 江南电缆200m
	　
	米
	200

	10
	线管
	穿线软管
	　
	米
	200

	11
	安装辅料
	焊条、切割片等
	　
	项
	1

	12
	防锈漆
	底漆，面漆
	　
	项
	1

	13
	发光字安装、调试
	　
	　
	平方
	63

	14
	运输
	字、钢材
	　
	项
	1

	15
	汽吊
	120t（楼体高度高，材料汽吊、发光字安装）
	　
	项
	1


*注：本项目报价含所有材料、制作、运输、装卸、安装施工、验收、移交、质保期及供方应交纳的各项税款（关税、增值税、综合服务费及其它税费）等全部费用。本项目使用的材料、设备均由成交供应商负责采购与供应，供应商应充分考虑项目实施期间市场物价波动、政策性调整等各类风险；同时，报价应综合考虑材料上楼及制作安装费用，包括高空作业的安全措施费等，并在投标报价中充分考虑，采购单位不再增加相关费用，成交后总价不予调整。
二、供应商资格要求：

1.投标人营业执照范围须包含展览、传媒等经营范围。

2.投标人注册资本金不少于100万元，在常州有不低于450平方米的固定工作场所，能够满足项目加工等要求；
3.具有满足项目实施要求的能力；
4.投标人成交后须提供2015年1月1日至今单体项目面积超过100㎡的2个成功案例，并且提供采购单位的验收证明材料（须提供相关合同原件）；
注：成交后采购单位将对成交供应商进行审核，不能满足以上要求将取消成交资格。资格审查不通过的，采购单位将不与该供应商签订合同，并且缴付的保证金不予退还。
三、项目工期及质保期
1.工期为成交后10个工作日内完工（2017年9月20日前必须完工）。
2. 质保期：2年

四、效果图及钢结构图（见附件5）

五、付款方式：
成交供应商在规定时间内将全部货物运达到货地点并施工完成且经采购单位验货合格后，成交供应商提供到金额为货物价格100%的增值税专用发票，经采购单位审核无误后60天内（日历天数），采购单位支付总价的70%；货到12个月采购单位支付总价的25%，质保期（2年）结束后采购单位支付总价的5%（质保金）。

六、项目控制总价：人民币22万元整
[image: image1.jpg]3mm ARG R KL 6 T

600

3000

7 JE80mm, £1.5¢, fLIA]FE25mm

llJir

AL | DN C1
ARy

—
’

= 8 (N 11 Il-ﬂll} \‘ﬂ=

VA SAVEAYEVEERAVAY

g

PP A N

70

505045 [H £

PP A N

70

e
[
o
=0
*:3
-
LO
.3
-
5 N

B R T K Y 75 4

3000

B 25 A B )

WO A

- 4

1200

o B

70

1 28

6300

3mmn ARG VAR KL RO T
¥ JB80mm, £ )G, FLIE]FE25mm

600

3000

PP A X

0

*-
[l
Im
=
%
-
LOO
3%
-
LOO

lthr

w
Ao TN L

o ENaNEN)EN AN
vH =

HEBE I

70

128

=%l =

A'AYEEEPN

VEAYEPY EEA YA

WY A!

=3
——

A
=N

TITEC -
sl

\Lfo ] BIN L

NNl BRIl

11 1
ol 1 N

-

1200

3000

500

1000

1000

\\\mmoo

=" A

=
s

w
y

\Lfo! BN
A'AvY 1N ¢

TITES

#|[1y

< __T1\

7%

A NN EEI N AN
g B AV VJ LY  SJ \J

{E
& S
& £
IR ol
KCEEN
[l Ty
mt A
~H L.W
* ’,
: :
LC) N
* |
LD

3000

3000

2200

2000

19800

19800
B 25 1) I EDAE 2R ()

B 25 ) i FATE 2R (—)

1:10

mm [

LAV -

T L A T s O S AN fe)




