报价单
投标人：（盖章）
	项目名称
	电子围栏

	项目编号
	WX2017068

	项目总价
	人民币          元 大写：                   元整



法定代表人或代理人（签字或盖章）：

报价明细表
	序号
	名称
	型号参数
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）
	品牌

	1
	双防区探测器
	供电电源： AC180V-240v   50Hz 1.3.2使用环境  1.3.2.1 温度：-30℃ ~ +50℃ 1.3.2.2 湿度：≤95% 1.3.3输出参数  ●输出高压峰值：5KV～10KV ●输出低压峰值：700～1000V ●脉冲电流峰值：<10A ●脉冲持续时间：≤0.1s ●脉冲间隔时间：1s  ●单个脉冲输出最大电量：2.5mC ●单个脉冲输出最大能量：≤5.0J ●系统功耗：<5W 
	10
	台
	
	
	

	2
	高压合金线
	20#多股合金丝
1、镁铝合金材质100M阻值<2欧；
2、抗氧化、耐腐蚀；
3、抗拉力400-500N,延伸率<12%；
4、多股合金丝，直径不低于2.0 mm；
5、无断裂、碳化及接头现象。 
	2400
	米
	
	
	

	3
	高压绝缘线
	高压绝缘导线
1、合金线为内芯；
2、线芯直径不低于1.8 mm
3、高压绝缘层抗脉冲电压>15KV；
4、PVC高压绝缘层强度可靠，耐折弯、老化等 
	200
	米
	
	
	

	4
	前端高压避雷器
	氧化锌复合材料含支架
	9
	个
	
	
	

	5
	不锈钢终端杆
	1、采用直径不小于33mm，壁厚不小于3.0mm的热镀锌圆管，应具备防锈、耐腐蚀、耐氧化等性能，表面采用致密性钢琴烤漆工艺；
2、线距可现场自由调节，方便现场不同安装环境处理；
3、有多种线制供选择（4线）；
4、自带杆体端帽，抗脉冲电压不小于15KV；
5、自带压紧不锈钢SUS304压紧螺丝 
	30
	根
	
	
	

	6
	中间杆
	1、材质为玻璃纤维，不含碱柔韧性较好、防静电、耐腐蚀、有多种线制供选（4线）；
2、口径≥12 mm、实心。
3、线距可现场自由调节，方便现场不同安装环境处理； 
	200
	根
	
	
	

	7
	万向底座
	1、高强度合金材质；壁厚不小于3.0mm，带自动限位功能和防逆转自锁功能的产品；
2、具有多方向和角度调节能力；
3、左右分开，成套使用时同向安装；
4、自带不锈钢SUS304固定螺丝
5、具备防锈、耐腐蚀、耐氧化等性能，永不生锈。 
	200
	个
	
	
	

	8
	中间杆绝缘子
	陶瓷材质，抗高压>15KV、防静电、抗氧化、防腐蚀 
	600
	个
	
	
	

	9
	三合一绝缘子
	1、集紧线、拉线、线线连接、挂线于一体。
2、终端杆两防区衔接之间的盲区不得大于10CM；
3、终端杆绝缘自带紧线装置，不需要外置紧线器，安装更美观，不宜有增加合金线垂坠、弯弛的结构件
4、绝缘子上应能明确标识产品品牌
5、抗高压>15KV、防静电、抗氧化、防腐蚀；
6、具有有效的防拆功能；  
	160
	个
	
	
	

	10
	线线连接器
	铝合金开槽螺栓 
	160
	个
	
	
	

	11
	警示牌（夜光）
	1、双面警示、高强度，抗氧化、抗腐蚀，固定方便牢固、夜光型；
2、尺寸规格不低于100*200MM；
3、壁厚不低于3 mm；
4、材质：雪弗板；
5、孔位固定，标准警示用色。 
	500
	个
	
	
	

	12
	声光警笛
	 DC12V
  工作电压范围(V) 9-15V
  工作电流范围(mA) ≤300
  工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃
  声压(dB) ≥108±3dB/30CM
  连续工作时间 ≥45min DC12V
  闪灯次数(分钟) 200±30 
	8
	个
	
	
	

	13
	报警主机
	主机自带8个防区，最多可扩展到248个；而且可提供多种类型的报警输入和本地报警输出。
　　特性：
　　●8个分区
可以分成8个完全独立的分区，每个分区可有自己独立的键盘和报告ID码。一些键盘可以被指定成系统主键盘，它们可以对所有的分区进行控制、编程和布撤防。
　　●事件记忆
　　系统最多可有400个历史事件，可在键盘上显示，或上载到遥控编程软件WDSRP，按时间和日期来保存这些事件，如系统的布／撤防、报警、系统故障等。其中有64个事件可以被固定记忆。
　　●键盘编程
　　此系统可完全由键盘进行编程，无须昂贵的手提编程器。

    ●遥控编程
　　WDSRP（WindowsDetectionSystems遥控编程软件），总线报警主机可以对系统进行遥控编程，只要将软件安装在IBMPC的Windows平台上（或IBM兼容），利用标准Hayes制式的Modem来连接。使用远程的计算机对系统进行诊断、布防、防区旁路等。这样不仅仅能够减少现场服务的次数，而且可以更快地协助客户解决故障。
　　●液晶显示标题可编
　　每个分区或防区的标题说明可编程为一个最多为16个字母的短句，一旦被编程，它们可以显示在液晶键盘上。
　　●中国**部认证，UL认证，CE、CSFMS认可。
　　●90个用户码
总线报警主机系统可有90组四位数的用户代码。任何一个用户码可以被指定为系统主码，只有这些主码才可以用来编程所有的用户码。除了系统主码，其它的用户码可分为7种不同的权限级别，可限制它们来旁路、测试和系统撤防等。
	1
	台
	
	
	

	14
	总线驱动器
	双总线驱动器,支持240个地址防区.
即插即用。
2个总线端口输出,1个电源端口输出.
每路总线最长都可达1600米。
下面可接DS7457I/DS7460I/DS7465I/DS7432/DS3MX和DS6MX及无线和总线探测器
	1
	个
	
	
	

	15
	信号线
	RVSP4*1国标.纯铜线缆
	1400
	米
	
	
	

	16
	蓄电池
	12V7.0AH(20h率) 
额定电压:12V
额定容量(20hr):7Ah
外形尺寸:长:151mm 宽:65mm 高:95mm 总高:100mm
重量:约1.93Kg
不同放电率实际容量
20小时率:7.0Ah
10小时率：6.5Ah
5小时率：6.0Ah
1小时率：4.5Ah
在25℃(77℉)时完全充电的内阻：约32mΩ
充电方法（恒压）
循环：最大充电电流为2.1A
充电电压14.5-15.0V/12V 77℉(25℃)
充电温度补偿电压 -24mV/℃
浮充：最大充电电流为2.1A
充电电压13.6-13.8V/12V 77℉(25℃)
充电温度补偿电压 -18mV/℃
	1
	个
	
	
	

	17
	主机键盘
	支持所有系统功能，可作为主键盘管理所有分区。
编程、操作和维护用
直观显示系统运行状况
双行液晶显示
显示亮度可调
键盘蜂鸣声可调
	1
	个
	
	
	

	18
	单防区模块
	支持240个地址与主机配套使用
	18
	个
	
	
	

	19
	20pvc管
	　
	600
	米
	
	
	

	20
	室外防水箱
	定制不锈钢
	8
	个
	
	
	

	21
	管理电脑
	Intel B250芯片组/ Intel Core i5-6500 3.2G 4C /4GB DDR4 2133 UDIMM/ 500GB HD 7200RPM 3.5" SATA3 /集成显卡/  DVD 刻录光驱 /USB键盘 USB黑色光电鼠标 /千兆网卡 /WIN7home/三年免费上门服务 / 19.5宽屏液晶显示器
	4
	台
	
	
	

	22
	辅材
	
	1
	批
	
	
	

	项目总价（元）
	



