采购内容及技术要求
1、 采购内容：
	编号
	货物名称
	参考型号或规格
	数量
	交货期
	备注

	1
	爱知牌折叠式9.3米高架车
	HYL5040JGKC
	1
	接采购单位通知后15天
	产品为原厂正品且为全新产品

	2
	爱知牌直伸式17.7米高架车
	HYL5076JGKC
	1
	接采购单位通知后15天
	产品为原厂正品且为全新产品


二、技术要求

（一）爱知牌直伸式17.7米，型号HYL5076JGKC
1.技术参数和要求：
	序号XUHAOPLLWCJAY



















































































































	技术规格
	技术参数

	1
	最大作业高度
	≥17.7米

	2
	最大作业半径
	≥11米

	3
	工作斗载荷 
	200kg（2人）

	★4
	工作斗摆动角度及摆动方式
	≥左95°，右100°，电机马达带动蜗轮蜗杆机构，具有间隙可调功能

	5
	工作臂回转角度
	360°全回转

	6
	作业臂方式 
	三节套筒伸缩式

	7
	支腿调整 
	分四级单独可调式

	8
	发动机转速控制
	随作业负荷自动调节

	9
	底盘型号
	庆铃及同档次底盘，带ABS刹车防抱死制动系统优

	10
	发动机
	≥功率96kw、国Ⅴ排放

	11
	驾驶室形式
	平头双排座

	12
	额定乘员人数 
	5（2+3）人

	★13
	转台位置
	车辆后轴上方（后置）

	★14
	工作臂操作方式
	转台按钮及工作斗手柄双位操作，转台拒绝线控操作

	15
	车辆控制系统
	全电脑三维立体规制

	16
	车辆颜色
	工程黄


  2.设备性能描述：
★（1）采用机电液一体化集成技术，每个水平支腿跨距可分最小、中间1、中间2、最大四级伸缩，在不同宽度的路面下，可根据需要单独进行调整，由电脑控制系统实时检测控制工作臂与水平支腿跨度的作业半径和作业高度，防止车辆倾翻，确保作业安全，便于背街小巷的施工抢修。
（2）垂直支腿未着地或者着地不踏实时，电脑控制系统会自动限制工作臂动作，防止车辆倾翻。
★（3）垂直支腿油缸必须设有外框，该外框随垂直油缸同步动作，增加整车稳定性。
★（4）工作臂的主要部件：伸缩油缸、油管电缆、钢丝绳、链条需设计在工作臂内，工作臂伸缩动作时不得裸露在外且防护措施得当，避免在作业时发生碰擦。
★（5）在工作斗上应设有多重安全保护装置，当遇到紧急情况时，工作斗上的工作人员可以操作下列任意安全装置(松开脚踏式操作开关切断电源，(触碰安全拉线紧急熄火，(按下红色紧急停止按钮，从而停止所有动作，最大程度的保护操作人员。
（6）应设有可以利用汽车底盘上蓄电池的电能，驱动应急油泵，使工作臂和支腿紧急收回的应急泵装置，以应对紧急状态下的自救和撤离。
（7）整车控制元器件和液压关键部件均需选用国际知名品牌，伸缩式工作臂材质及控制工作斗平衡上、下部油缸也需选用国际知名品牌保证工作性能可靠。
（8）整车须通过国家各类强制性认证，并且具有附加税免征公告，以及具有上牌所必需的齐备文件。
（二）爱知牌折叠式9米，型号HYL5040JGKC
1.技术参数和要求：
	序号XUHAOPLLWCJAY



















































































































	技术规格
	技术参数

	1
	最大作业高度
	≥9米

	2
	最大作业半径
	≥4.25米

	3
	工作斗载荷 
	120kg

	4
	工作臂回转角度
	360°全回转

	5
	作业臂方式 
	折叠式

	6
	支腿调整 
	“A”型后腿单独可调式

	7
	发动机转速控制
	随作业负荷自动调节

	★8
	工作臂控制方式
	电控按钮＋电磁换向阀

	9
	底盘型号
	庆铃及同档次底盘，带ABS刹车防抱死制动系统优

	10
	发动机
	≥功率72kw、国Ⅴ排放

	11
	驾驶室形式
	平头双排座

	12
	额定乘员人数 
	5（2+3）人

	13
	车辆颜色
	工程黄


2.设备性能描述：
（1）在底盘与副车架联接的应力集中位置应有良好的加固措施。
（2）整车作防腐处理，外观颜色为工程黄。
（3）在车尾、臂架两侧、作业斗、支腿罩上有警示色反光贴膜，后支腿上的工作警示灯选用高亮度频闪灯，以保证作业时较好的识别性。
（4）整车须通过国家各类强制性认证，并且具有附加税免征公告，以及具有上牌所必需的齐备文件。
备注：上述加“★”项的技术参数为必须满足项，无法满足的作无效标。
三、综合说明

1.供货周期：接采购单位通知15天内
2.成交供应商须提供杭州爱知工程车辆有限公司的有效授权，且须提供杭州爱知工程车辆有限公司的原厂证明，并提供厂方质保函。资格审查不通过的，采购单位将不与该供应商签订合同，并且缴付的保证金不予退还。
★3.产品质量符合《GB/T 9465-2008》标准，采购物品自销售发票开具之日起，液压部分由供方负责保修一年，汽车底盘部分由底盘生产厂家负责保修，供方负责落实。
4.供方需提供免费的培训服务。
5.供方需免费赠送车辆尾部箭头导向灯一副，且由供方提供改装、加装服务。具体材料材质及安装方式需经需方认可。
6.付款方式：货物由采购单位自提，采购单位在接车时按标准当场验收通过后，成交供应商提供金额为货物价格100%的增值税专用发票，经采购单位审核无误且成交供应商协助采购单位完成车辆正式上牌后，一次性付清。
四、产品图例
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