采购内容及技术要求
1、 采购内容：
	序号
	编号
	灯具编码
	灯具名称
	数量
	单位
	安装
位置

	01
	D3
	020109020112
	5W方形LED造型灯具(250*250*210,3000K)
	38
	套
	座椅镂空位


二、技术要求

	灯具名称
	5W方形LED造型灯具(3000K)

	灯具编号
	D3

	灯具类型
	设施类别
	设施类型
	灯具种类
	灯具形式
	光源种类
	光源功率
	色温
	光束角

	
	景观照明
	灯具
	造型灯具
	方形
	LED
	5W     
	3000K
	 /

	灯具编码
	02
	01
	09
	02
	01
	12

	详细参数
	灯具
	（外形仅供参考、
尺寸必须如图）
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L:250mm-260mm
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	尺寸
	边长（L）
	250mm-260mm
	尺寸必须在区间内

	
	
	
	高度（H)
	210mm-220mm
	尺寸必须在区间内

	
	
	材质
	灯具外壳
	环保PE塑胶材料一次成型，LED 节能灯光，光线柔和。

	
	
	
	出光面
	除底部外，5面出光一致。

	
	
	外壳颜色
	白色

	
	
	引出线
	长度大于0.5米，底部出线，必须不影响灯具的安装。

	
	
	便于安装
	提供符合现场安装条件的支架，且安装、维修方便。

	
	
	光源
	颗粒形式
	模组式，可替换

	
	
	
	输入电压
	DC24V

	
	
	
	相关色温
	3000K

	
	
	
	显色指数
	≥80

	
	
	防护等级
	整灯不低于IP65

	
	光学
	光束
扩散角
	╱
	半峰发散角
	╱

	
	
	最大光强
	╱
	配光要求
	均匀

	
	驱动电源
	经济
	厂家根据现场安装条件优化使用方案，由设计方及业主最终确认

	
	
	型号
	厂家深化，设计确认
	3C认证
	必须提供

	
	
	输出属性
	恒压
	效率
	≥90%

	
	
	功率
	根据现场合理配置
	防护等级
	IP67

	
	
	尺寸
	厂家深化，设计确认
	电磁兼容
	合格

	
	
	供电半径
	50-100米

	
	控制系统
	无控制，静态。

	备注
	投标报价含上述所有附件。


一般通则要求
1． 中标后，所有灯具按规定提供灯具实样一款，经设计方、业主目视检验最终确认后，才能按照灯具订单批量提供灯具，并提供灯具安装说明书。
2． 中标后灯具供应阶段，投标人确定的灯具抽样送国家权威机构检测。
3． 投标报价含控制设备（含控制线、光纤等）、安装支架等所有附件，确保照明效果的实现。
4． 本次投标报价包含本技术文件所要求的所有配件及附件。包括：灯具、光源、电器、引出线、防盗框、防眩光格栅、防眩光遮罩、线性投光灯的桥架及支架、灯具安装支架、螺杆、螺栓等。
5． 中标单位踏勘现场，根据灯具安装条件，深化桥架等零配件的设计，由设计方、业主最终确认。
6． 安全要求：符合GB7000.1及GB7000.203 等技术标准的要求。
7． 电磁兼容要求：灯具的无线电骚扰特性应符合GB17743的要求。
8． 外形尺寸：标明尺寸区间的（例如：有≥、≤、±、~符号的），灯具尺寸在要求范围内为满足要求；未标明尺寸区间的，灯具尺寸(长度除外)上下浮动10%为满足要求。 
9． 外观质量：灯具的表面应光滑，以防污物堆积和便于清洗;无损伤、变形、涂层剥落，玻璃罩应无气泡、明显划痕和裂纹等缺陷。
10． 材料要求：
1) 灯具材质若要求为不锈钢，必须采用304/2B不锈钢标号；若要求为铝材，必须采用高镁防锈3404标号或同等、优于该材料。
2) 灯具所采用的电线(缆)、LED和其他电子部件均应符合相应的国家标准或行业标准的规定要求。
3) 灯具密封圈需采用抗老化硅橡胶圈或同等、优于上标准。应耐温、耐老化和耐道路上可能出现的腐蚀性气体，并应方便更换。灯具密封若采用灌胶形式，灌胶材料必须采用有机硅胶或同等、优于以上标准。 
4) 灯具的插销、铰链、螺钉和其他外部构件应用304/2B不锈钢或高镁防锈3404铝合金，其安装构件应不受混凝土的化学反应腐蚀。膨胀管、膨胀螺栓（含螺栓、胀管、平垫圈、弹簧垫和六角螺母等）必须采用不锈钢304/2B材料，且不受混凝土的化学反应腐蚀。
11． 结构要求
1) 灯具应安装方便，灯具出线方式不能影响现场安装。投光类灯具安装角度应能灵活调节。灯具应有特设的导线出(入)口密封装置。
2) 灯具内应有电源接线端子，外部接线和内部接线穿过硬质材料时应有保护措施。
3) 灯具应配备一个耐温度骤变、废气、烟雾和其他化学物质的钢化玻璃罩。
12． 耐腐蚀性：灯具应具有良好的耐腐蚀性能；灯具上的油漆部件，涂层应符合QB/T 1551（《灯具油漆涂层》国家标准）中II类（恶劣的使用环境，如含有工业废气或盐分，潮湿的使用场所）使用条件的要求；灯具上的电镀或化学覆盖件，覆盖层应符合QB/T3741（《灯具电镀、化学覆盖层》轻工行业标准）中Ⅲ类（严酷的使用条件，如空气中含有工业废气或盐分潮湿的环境）使用条件的要求。灯具灯体材质表面应有耐腐蚀、抗破坏处理手段，处理工艺需达10年使用寿命。
LED灯具要求
1． 光源要求
1) LED单色芯片的色差必须符合下表的要求。
	序号
	色温/色彩
	偏差
	备注

	1
	2200K
	±100K
	Amber

	2
	2700K
	
	Yellow

	3
	3000K
	
	Warm

	4
	4000K
	±200K
	Medium

	5
	5000k
	
	Cool

	6
	6700K
	±350K
	D65(国际标准白)

	7
	625nm
	±10nm


	Red

	8
	530nm
	
	Green

	9
	475nm
	
	Blue

	10
	RGB/RGBW/RGBWA

W:4000K±200K
	
	Hue

	11
	RGB/RGBW/RGBWA

W:3000K±100K
	
	


2) LED颗粒应满足拥有LM-80认证，颗粒寿命不低于5万小时。
3) 该类灯具的主要原材料光源封装颗粒品牌应推荐在CREE、LUMILEDS、OSRAM范围内。
2． 灯具要求
1) 灯的初始光通量（灯具入库或到达安装现场的时间点）可由制造商或销售商标称，但其实测值不得低于标称值的95%，不得高于标称值的105%。
2) 所有投光类灯具必须配置防眩光挡板，避免炫光和光污染。由中标单位深化，采购单位确认。所有LED线性投光灯（技术文件详细表格中含“桥架及支架”参数项的灯具）必须配置桥架和桥架支架，报价含在灯具中。
3) 所有LED灯具外壳温度满载负荷两小时候后，温度升高不大于30℃。现场安装后抽检灯具的外壳温度。芯片引脚满载两小时后，温度升高不大于60℃。
4) 所有LED灯具引出线线径不小于1.0平方毫米，相线零线的颜色必须有明显区别。控制线采用专用RS485超五类屏蔽总线。接头必须具有防水措施、连接方便易操作。
5) 有针对感应雷击及静电的专用防护元件，器件性能符合IEC61000-4-4（电磁兼容-第4-4部分:试验和测量技术-电快速瞬变脉冲群抗扰度试验）的检测标准。
3． 开关电源要求
1) 普通恒压恒流源驱动电源品牌限定使用“台湾明纬”、“茂硕”、“英飞特”；可调节电压的驱动电源使用“三鑫虹”品牌。
2) 普通恒压恒流源驱动电源需满足下列3）-9）条。可调节电压的驱动电源需满足下列第10）条的要求。
3) 灯具详细参数输入电压标明为220V的灯具为内置驱动电源。灯具详细参数输入电压标明为12V、24V、36V的灯具为外置驱动电源集中供电。
4) 电源必须符合国家相关标准。小于100W的灯具必须配置恒压驱动电源。所有LED灯具必须结合现场安装条件配置适当的防水驱动电源（含内置电源），电源功率及数量由设计单位及业主根据现场安装条件确定，电源的价格含在灯具总价中。电源数量不作为影响灯具价格的因素。根据具体灯具要求配置内置或外置。该电源必须为灯具标配，不得随意更换。所有电源功率因数不小于0.9。
5) 外置驱动电源、内置外露驱动电源应考虑一体式防水和散热。
6) 单颗芯片功率不小于1W的大功率LED灯具电源要有过载过压短路保护，自动温控保护。
7) 外置电源集中供电时，所提供的电源必须满足现场实际安装需要，每个电源的功率根据现场条件，由设计及业主确定。
8) 外置驱动电源：输入交流电压220VAC，输出直流电压12V/24V/36V恒压（以技术文件为准）；输入输出引出线长不低于0.3米。防护等级IP67。防雷等级线对线4KV、线对地6KV。无风扇设计，自然风冷。功率小于36W的驱动电源效率不低于85%，功率大于36W的驱动电源效率不低于90%，有短路、过电流、过电压、过温度保护。功率因素不小于90%
，安规和电磁兼容符合相关国家、国际标准。
9) 外置驱动电源在电源箱内设置数量3~6个，在干燥、潮湿、淋雨环境下工作温度为-20℃~+60℃，潮湿环境为20~90%RH，质保期不小于5年。
10)可调节电压的驱动电源：电箱式智能电源。调节灯具发光亮度；解决长距离拉线所产生的压降问题。用电更安全，集中式供电，规范工程布线。电箱式结构，安装方便，无需额外安装电箱或防雨装置；双冷式对流散热结构，大幅度提升散热效率及产品寿命，安全稳定；电箱式结构以及内设缓风风道，更适用于恶劣环境：如沿海多台风地带、东北等多雨雪地带、沙尘暴地区、高山森林地区（蚊虫等）。智能调压、调光功能，适用于LED标识标牌、广告灯箱、大型户外亮化工程及照明工程。保护功能齐全：2-5秒的延时检测保护、短路保护、过载保护、过热保护等。能最大限度的减少发光源因通电瞬间输出的电压突变所造成的光衰及死灯。产品输出功率规格：450W / 550W/650W / 1000W / 1200W / 2000W；产品输出电压：带调压功能：9V-16V / 17-27V / 30-39V 等。在干燥、潮湿、淋雨环境下工作温度为-20℃~+60℃，可调节电压的驱动电源质保期不小于5年。
4． 控制系统要求
1) 有变化要求的LED灯具一律采用DMX512/1990或者DMX512-A标准控制协议系统，或者兼容于上述协议。
2) 信号传输方式：控制器联机信号接口和信号传输协议是TCP/IP。
3) 通讯保护功能：控制设备必须具备浪涌抑制保护的功能，静电抑制保护功能，过压、短路、过温保护功能和斜率、空闲保护功能。
4) LED动态灯具，动态的速率可调，可缓慢连续变化也可跳变。芯片亮度可从0%-100%变化。有变化要求的LED灯具灰度级别必须达到256*256*256位灰度。灰度刷新频率不小于1000HZ。彩色的LED灯具必须发出1670万种真彩色。实现全场景同步色彩渐变及追光等各种动感色彩效果，色彩过渡要平稳、圆润，色彩还原要求逼真、细腻、自然。
5) 控制端口到第一套灯具的通信距离不小于100米。
6) 控制系统要具有在温度为-20℃至55℃，相对湿度0%至80%且无人值守的环境下长期稳定工作的能力。
技术标准
所有标准均以最新版本为准。
GB7000.1灯具 第1部分：一般要求与试验
GB7000.203灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具
GB7000.7投光灯具安全要求
GB7000.10固定式通用灯具安全要求
GB 4208外壳防护等级（IP代码）
GB17743电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法
GB17625.1电磁兼限值谐波电流发射限值容
GB/T18595一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求
GB l7625.1电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)
QB/T1551灯具油漆涂层
QB/T3741灯具电镀、化学覆盖层
以及相关的灯具的现行的国家规范和标准。
未标注公差，按照GB-T1804的精度C级别标准执行，其中安装公差和位置公差按照精度M级别标准执行。

三、综合说明
1.供货周期：接采购单位通知20天内
2.成交供应商需提供产品质保函及产品合格证。

3.质保期：五年。
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