灯具要求
	灯具名称
	5W方形LED造型灯具(3000K)

	灯具编号
	D3

	灯具类型
	设施类别
	设施类型
	灯具种类
	灯具形式
	光源种类
	光源功率
	色温
	光束角

	
	景观照明
	灯具
	造型灯具
	方形
	LED
	5W     
	3000K
	 /

	灯具编码
	02
	01
	09
	02
	01
	12

	详细参数
	灯具
	（外形仅供参考、
尺寸必须如图）
	[image: ][image: VO%7EWLLKQZU5]D[3MVK2YH][image: DO2UAM53~V6AS$L@REXK4SY]






	
	
	尺寸
	边长（L）
	250mm-260mm
	尺寸必须在区间内

	
	
	
	高度（H)
	210mm-220mm
	尺寸必须在区间内

	
	
	材质
	灯具外壳
	环保PE塑胶材料一次成型，LED 节能灯光，光线柔和。

	
	
	
	出光面
	除底部外，5面出光一致。

	
	
	外壳颜色
	白色

	
	
	引出线
	长度大于0.5米，底部出线，必须不影响灯具的安装。

	
	
	便于安装
	提供符合现场安装条件的支架，且安装、维修方便。

	
	
	光源
	颗粒形式
	模组式，可替换

	
	
	
	输入电压
	DC24V

	
	
	
	相关色温
	3000K

	
	
	
	显色指数
	≥80

	
	
	防护等级
	整灯不低于IP65

	
	光学
	光束
扩散角
	╱
	半峰发散角
	╱

	
	
	最大光强
	╱
	配光要求
	均匀

	
	驱动电源
	经济
	厂家根据现场安装条件优化使用方案，由设计方及业主最终确认

	
	
	型号
	厂家深化，设计确认
	3C认证
	必须提供

	
	
	输出属性
	恒压
	效率
	≥90%

	
	
	功率
	根据现场合理配置
	防护等级
	IP67

	
	
	尺寸
	厂家深化，设计确认
	电磁兼容
	合格

	
	
	供电半径
	50-100米

	
	控制系统
	无控制，静态。

	备注
	投标报价含上述所有附件。
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L:250mm-260mm
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