采购内容及技术要求
1、 采购内容及技术要求：
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材质及制作工艺要求等

	1
	双槽平台水池
	1800*760*800
	台
	1
	选用304不锈钢板材质，扶手：1.2m/m不锈钢板，水池斗：1.2m/m，围板：0.8m/m不锈钢板，配优质不锈钢沥水器.冷热水、带后挡板.主管材：38×38×1.2m/m不锈钢方管.

	2
	冷热水龙头
	
	台
	2
	品牌：T&S

	3
	单槽平台水池
	1200*760*800
	台
	1
	选用304不锈钢板材质，扶手：1.2m/m不锈钢板，水池斗：1.2m/m，围板：0.8m/m不锈钢板，配优质不锈钢沥水器.冷热水、带后挡板.主管材：38×38×1.2m/m不锈钢方管.

	4
	冷热水龙头
	
	台
	1
	品牌：T&S

	5
	单冷龙头
	
	台
	1
	品牌：T&S

	6
	工具挂架
	800*800
	台
	1
	选用304不锈钢板材质,面板：1.5m/m不锈钢板，内不锈钢方管

	7
	广式炒灶
	1800*1100*800
	台
	1
	选用304不锈钢板材质,台面板：1.5m/m不锈钢板，骨架5*5镀锌角铁，广式炉头，配重力调整脚，配置熄火保护装置，双风机，全铜管气制

	8
	单眼炒灶
	1100*1100*800
	台
	1
	选用304不锈钢板材质,台面板：1.5m/m不锈钢板，骨架5*5镀锌角铁，高效节能炉头，配重力调整脚，配置熄火保护装置，双风机，全铜管气制，配置电子打火，配铁锅

	9
	双门蒸饭箱
	1150*750*1500
	台
	1
	选用304不锈钢板材质,内胆1.0m/m不锈钢板，外包0.8m/m不锈钢板，水池斗：1.2m/m，配不锈钢电热管，防干烧，配自动定时系统 功率：380V 24KW

	10
	洗地龙头
	T&S
	台
	1
	10米蓝色液压管，黄铜进水主体，喷射功能与压力可调水枪连接，进水1/2

	11
	水池工作台
	1800*600*800
	台
	1
	用304不锈钢板材质，扶手：1.2m/m不锈钢板，水池斗：1.2m/m，配优质不锈钢沥水器.冷热水、带后挡板.主管材：38×38×1.2m/m不锈钢方管.

	12
	单层挂墙架
	1100*300*200
	组
	2
	选用304不锈钢板材质,面板：1.2m/m不锈钢板，

	13
	消毒柜
	1300*750*1800
	台
	1
	热风循环消毒，带烘干

	14
	接手工作台
	800*760*850
	台
	1
	选用304不锈钢板材质,台面板：1.2m/m不锈钢板，层板：1.0m/m不锈钢板.主管材：38×38×1.2m/m不锈钢方管

	15
	污碟台
	1500*760*850
	台
	1
	用304不锈钢板材质，扶手：1.2m/m不锈钢板，水池斗：1.2m/m，围板：0.8m/m不锈钢板，配优质不锈钢沥水器.带后挡板.主管材：38×38×1.2m/m不锈钢方管.

	16
	冷热水龙头
	
	1只
	1
	品牌：T&S

	17
	高压花洒
	
	1只
	1
	品牌：T&S

	18
	洁碟台
	800*760*850
	台
	1
	选用304不锈钢板材质,台面板：1.2m/m不锈钢板，层板：1.0m/m不锈钢板，台内衬高强度中密度板.主管材：38×38×1.2m/m不锈钢方管.带后挡板

	19
	不锈钢油烟罩
	5500*1200*500
	平方
	6.6
	选用304 1.0m/m不锈钢板材质，配照明灯、油网、滴油杯；

	20
	不锈钢管道
	
	m²
	45
	选用304 1.2m/m不锈钢板材质

	21
	防水软接
	
	只
	1
	厂制品

	22
	出风口不锈钢弯头
	
	只
	1
	选用不锈钢1.2m/m,含法兰,胶垫,等附件，法兰采用国标4×4国标镀锌角铁.

	23
	风机缺项保护装置
	
	套
	1
	内含接触器、缺相保护器、空开、继电器、指示灯、程控按钮。

	24
	接油盘
	
	组
	1
	选用304 1.2m/m不锈钢板材质

	25
	不锈钢装饰板
	
	平方
	18
	选用304 1.2m/m不锈钢板材质

	26
	柜式风机
	380V/4KW
	台
	1
	品牌：粤丰   双层静音多翼离心风机

	27
	油烟净化器
	
	台
	1
	品牌：科蓝环保


二、保修期：免费保修2年。

三、综合说明
1.营业执照经营范围包含厨房设备制造，且注册资本在人民币1000万元及以上。（成交后提供原件核查）。
2.提供所投厨房电器（燃气灶、消毒柜）的生产许可证、质检报告（成交后须提供原件核查）。
3.提供不锈钢304样品（不锈钢小样200*200，各种圆管长度200）（成交后提供）。
5.近2年的类似中标通知书及合同（成交后须提供原件核查）。
6.具备自有生产厂房产权证明（成交后须提供原件核查）。
7.材质严格按照清单要求执行，材质304，采购单位有权对所供材料进行第三方送检，检测费用由成交供应商承担。
8.加工供货周期为7天，因为工期要求时间紧迫，必须在投标时做出相应承诺：成交供应商必须满足上述供货周期，如因自身原因造成延误，造成损失由成交供应商承担，并延误一天作中标价的5%金额予以处罚。
9.如成交供应商在材料质量或加工供货周期上无法满足上述要求，采购单位有权更换供货单位自行采购。
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