采购内容及技术要求
1、 采购内容：
	编号
	货物名称
	技术参数
	数量
	质保期
	交货期
	推荐品牌
	备注

	1
	电动座驾式叉车项目
	见技术参数清单
	1台
	一年
	20天
	优士顿、中力、杭叉
	所投车辆须在工业和信息化部《车辆生产企业及产品公告目录》内


二、技术要求

1.额定载荷3吨，起重高度3米，货叉长度1.22米；

2.驱动电机额定功率（S260分钟）16.6KW，起升电机额定功率（S3 15%）10kw。电瓶电压80V，电瓶标称容量500AH，驱动机控制类型为交流AC。

3.轮胎：橡胶实心轮胎；
4.控制器：需为知名品牌；
5.所投产品须为全新产品。
三、随车文件
1.使用维护说明书（1份）
2.装箱单及随车工具清单（1份）
3.产品质量保证书（1份）
4.合格证明书（1份）
5.零件目录（1份）

6.司机手册（1份）

四、报价说明

项目总价应包括采购范围相应货物或者服务的供货、包装、运输、保险、安装调试管理、劳务、培训、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用。

五、综合说明
1.供货周期：接采购单位通知20天内
2.成交供应商须提供

（1）有效的营业执照副本并加盖公章；

（2）生产厂商提供原厂方质保函；

（3）生产厂商针对本次项目的有效授权。
（4）工业和信息化部《车辆生产企业及产品公告目录》
3.质保期：一年。终身有偿维修,专业维修团队，24小时售后服务。并免费提供叉车操作及维护保养培训
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