中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司白云博宇分公司铁粉（25万t/a）和稀土精矿（4万t/a）建设项目技术要求

一、项目概况
1、项目名称：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司白云博宇分公司铁粉（25万t/a）和稀土精矿（4万t/a）建设项目-东厂区
2、项目地点：包头市白云鄂博矿区南部。
二、投标企业资质要求
1、机构和人员要求：
（1）监测机构必须通过省级环境保护主管部门认定的社会检测机构资质或环境保护主管部门所属环境监测机构资质。
（2）实验室化验严格按有关技术规范要求进行(包括试剂配置、标准曲线绘制等)。
（3）严格执行国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和国家有关采样、分析的标准及方法，实施全过程的质量保证。
（4）监测期间，样品采集、运输、保存，严格按照技术规范要求进行，每批样品分析的同时做质控样品和平行双样。质控数据应占每批分析样品总数的10%~20%。
2、 监测分析方法要求：监测项目采样、分析所用方法均采用国家标准方法或国家统一的方法。
3、仪器要求：所用监测仪器全部经省计量测试所检定合格，且在有效期内，并在监测前对所有仪器进行流量校正与传感器标定，确保监测数据的准确。
4、废气监测要求：监测时，严格按照相关技术规范要求，设备要在正常工况下进行测试，除尘效率测定做到同时同步，采样完毕，对含湿量、温度等参数应进行复测，以确保采样前后流量相同。
5、废水监测分析要求：水样采集现场加采10%平行密码样，实验室分析应保证10-15%的加标样，质控数据总量不低于20%，质控数据合格率达到95%以上。
6、噪声监测分析要求：声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后一期的示值误差不大于0.5db(A)。   
7、土壤监测分析要求： 按照国家环评验收的相关土壤监测项目进行监测。
8、记录报告要求：自行监测记录包含监测各环节的原始记录、委托监测相关记录、各原始记录；每次监测完成后，编制监测自行方案，监测数据和报告严格执行“三校”“三审”后方可报出。监测报告要求提供电子版和纸质版，纸质版报告一式三份。
三、其它要求
1、 本次中标的监测单位需要在出具监测报告的同时配合环保验收调查和监理单位完成该项目的环保验收等相关工作。
[bookmark: _GoBack]2、投标人需要具备一年以上的现场环境检测经验，并提供近年相关类似检测业绩及资料证明。


