采购内容及技术要求
1、 采购内容： 

	序号
	名称
	规格型号
	数量（套）
	备注

	1
	水基灭火器国标环保型
	3L
	60
	MSZ/3型绿瓶

	2
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL-30
	162
	TZL30


二、技术要求：

（一）水基灭火器3L

1、产品特点：

1）洁净环保：由于采用洁净水和添加环保型水系灭火剂，灭火时无毒、无味、无粉尘等残留物，不会对环境造成次生污染，不破坏大气臭氧层，是一种环保型的好产品。

2）使用方便：在灭火过程中喷射出的水雾能见度高、能够降低火场中的烟气含量和毒性，有利于人员疏散和消防人员灭火、人人都可以使用。

3）安全可靠：水雾灭火器喷出的水雾雾滴极细，具有良好的电绝缘性能，高达36KV，绝对能保证灭火器使用者在灭电器设备火灾或灭有潜在电器火灾（A类火灾）时的安全。

2、规格参数
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（二）过滤式消防自救呼吸器TZL-30

1、结构要求：

1）头罩采用阻燃烧棉布制造，表面涂复铝箔膜，以抵御热辐射，防止火场中高温辐射对逃生者头部的伤害。

2）头罩上设有透明的大眼窗，视野开阔，便于逃生。

3）头罩表面由于涂复铝箔膜而反光，便于浓烟下识别逃生者。

4）半面罩采用柔软橡胶制造，佩戴舒适，它的形状尺寸适合各种脸形，且气密性好，阻止有毒烟气经过滤毒罐以外的途径而直接进入呼吸器官。

5）滤毒罐具有滤毒层、滤烟层，滤毒层采用触媒剂及浸渍优质活性碳，滤烟层采用超细纤维材料，可以有效地防止毒烟、毒雾、一氧化碳、氰化氢及火场中常见毒气对人的伤害。

6）滤毒罐进出气孔采用软橡胶密封，密封长期可靠，确保产品(应急逃生绳)在有效期内性能不变。
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2、主要技术参数

符合产品标准：GB21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材第7部分：过滤式消防自救呼吸器》规定，通过国家3C认证。

1）防毒时间：30分钟，防毒、防火、防热辐射、防烟多种保护，密封性好，适用于各种面型。

2）防护对象：一氧化碳（CO）、氰化氢（HCN）、毒烟、毒雾。

3）油透过系数∠5%。

4）吸气阻力∠800pa，呼气阻力∠300pa.

	试验毒剂
	浓度
	防护时间

	氢氰酸 
（HCN）
	400ppm

	> 30分钟

	一氧化碳 
（CO）
	2500ppm

	> 30分钟

	氯化氢 
（HCL）
	1000ppm

	> 30分钟


	微粒过滤性能：>95% 　　　 单台包装重量： 820g
吸气阻力：≤800pa 　　　　　储存温度：0~40℃
呼气阻力：<300pa 


二、采购要求

1、 成交供应商或厂商需具备销售、生产该类产品的相关资质。且产品需有消防网可查的消防认证编码，及有效的3C认证。

2、 提供相关产品的检测报告。

3、 成交供应商须提供生产厂商的原厂证明，并提供厂方质保函。

3、 供货周期：10天

四、质保期：2年
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