采购内容及要求
一、采购内容：
	序号
	灯具名称
	数量（套）

	1
	飞利浦 BRP371 18W LED路灯
	     20套


根据成交供应商的成交单价，按实际供货量结算。
二、技术要求：

   1.灯具特性：
	01
	18W LED路灯
	系统功耗
	≤18W

	02
	
	总流明输出
	≥1980lm

	03
	
	系统效率
	≥110lm/w

	04
	
	电气安全
	符合GB7000.1-2007

及GB7000.203-2013

	05
	
	防护等级
	≥IP65

	06
	
	单灯功率因素
	≥0.95

	07
	
	色温
	3045K±175K


2.外观质量：
   灯具外形图片：
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    18W LED路灯具长度≤43cm、灯具宽度≤32cm。

灯具的整灯重量不超过7Kg(千克)。

3.灯具颜色：青白色（NCS-S1002B）

三、18W LED投光灯光学特性
I、安装条件：
	 灯
 具
 系
 统
 安
 装
 条
 件
	道路类别：
	人行道

	
	道路宽度 (m)：
	2

	
	车道数
	0

	
	道路表面材料
	石板

	
	灯具布置方式
	单侧

	
	灯具安装高度h(m)
	4.8

	
	灯杆的安装间距S(m)
	38

	
	灯杆与路沿的距离(m)
	0.5

	
	灯臂长度（m）
	0.5

	
	灯具仰角（度）
	5

	
	灯具维护系数
	0.7


