采购内容及技术要求
一、灯具清单
	序号
	名称
	规格型号
	数量（套）
	品牌

	1
	250w高压钠灯
	
	450
	欧司朗

	2
	400w高压钠灯
	
	450
	欧司朗


注：投标报价时按表格内数量报单价和总价。
二、综合说明
1.所有高压钠灯及节能灯光源系列必须有中国能效标识且能效等级在二级及以上（中国能效标识网备案且能查询到https://www.energylabel.gov.cn）。
2.成交供应商须提供2017年1月1日以后国家级检测机构出具的所投灯具的检测报告
3.供货周期：接采购单位通知5天内
4.质保期：两年

三、必须符合的各类标准：
产品必须符合下列文件中的条款，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。同时包括其他未明示的相关的最新国家及江苏省现行的技术规范及相关要求文件等。
GB/T 13259  高压钠灯(GB/T 13259​​—2005, IEC 60662：2002, NEQ)；
GB 19573-2004 高压钠灯能效限定值及能效等级
四、光源电器的具体要求
	序号
	型号
	显色性(Ra)
	光通量
(Lm)
	光效(Lm/w)
	色温(k)
	尺寸(mm)
	理论平均寿命（小时）
（不小于）
	螺口

	1
	250w高压钠灯
	≥20
	≥31250
	≥125
	1800-2200
	直径：46-48 长度：255-259
	28500
	E40

	2
	400w高压钠灯
	≥20
	≥54000
	≥135
	1800-2200
	直径：46-48 长度：283-287
	28500
	E40
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