内蒙古包钢庆华煤化工有限公司
2017年煤气净化系统

1台螺旋板换热器离线修理项目

技

术

协

议

甲方：内蒙古包钢庆华煤化工有限公司

乙方：                   

2017  年    月    日

1、 概况：
    由于我部洗脱苯工段贫油换热器A、D台和硫铵废水冷却器A台串漏，导致循环水中含有洗油和氨氮、COD超标，现以上设备已停用，需对其进行修复。

2、 设备参数

1.贫油螺旋板换热器（洗脱苯工段）：

   设备数量： 2台        型号：BLC1.0-200
换热面积： 200m2             设备重量： 6680kg

	名称
	热侧
	冷侧

	设计压力
	1.0MPa
	1.0MPa

	耐压试验压力
	1.25MPa
	1.25MPa

	工作压力
	0.85MPa
	0.4MPa

	设计温度
	80℃
	50℃

	工作温度
	60/30
	15/23

	工作介质
	贫油
	循环水

	通道间距
	18mm
	26mm


2.废水换热器（硫铵工段）：   

   设备数量： 1台      产品编号：B14-21      

 换热面积： 120m2         设备重量： 6308kg

	名称
	热侧
	冷侧

	设计压力
	1.0MPa
	1.0MPa

	试验压力
	1.25MPa
	1.25MPa

	工作压力
	0.5MPa
	0.4MPa

	设计温度
	100℃
	60℃

	工作介质
	蒸氨废水
	循环水

	主体材质
	Q235-B
	Q235-B

	通道间距
	18mm
	35mm


3、 乙方责任：

1.  乙方必须严格按照甲方提供的设备参数、数量进行修复。

3. 乙方应保证维修后的设备运行情况能够达到原有设备参数，设备主体使用寿命能够达到一年。

4. 乙方维修后的设备必须打压试漏，合格后投入使用或备用。

5. 乙方必须提供维修方案和维修后的检验报告。

6. 设备采用离线检修，甲方负责拆卸安装并提供吊车，乙方提供板车并拉走修复。

7. 工期：15天

4、 质保要求及技术服务

1）在本技术协议中，质保期为产品投入使用后12个月。

2）在产品的质保期内，如果出现二次串漏，乙方应在48小时内派遣技术人员到达服务现场。

5、 安全措施

1、 开工前必须与甲方签订安全协议。

2、 进入现场因严格遵守各项安全操作规程和有关规定。

3、 施工用的水、电、蒸汽接点必须接甲方指定地点焊接，严禁随意焊接。

4、 认真检查吊具、吊物重量，合理选用钢丝绳、倒链，对吊环进行确认。

5、 专人监护吊装现场下方，拉设警戒线，无关人员禁止进入，吊装作业应专人指挥，保持信号明确。

6、 施工过程中各工种作业按照相关的操作规程进行施工项目必须在办理好相关手续后方能作业，严禁盲目施工。

7、 严禁乱动与施工无关的设备及设施，严禁进入与施工无关的区域。

8、 做好现场文明施工，严格按甲方有关规章制度执行。

9、 未尽事宜，按安全操作规程或安全管理规定执行。

6、 违约责任

1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。

2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的0.2％承担违约金，或每天按500元向甲方支付违约金。

3、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。

7、 双方确认签字

甲方：内蒙古包钢庆华煤化工有限公司                     

代表签字：                                             

日  期：

乙方：                              

代表签字：                                             

日  期：

